**Anexo 2**

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES**

**POR PARTE DE LOS PROVEEDORES[[1]](#footnote-1)**

***(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas con el membrete oficial del suministrador[[2]](#footnote-2))***

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales de UNODC, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del UNODC con arreglo a la SdC con el número de referencia **2014-676:**

**1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

Fecha: ***[indicar fecha de la presentación de la cotización]***

SDC N°: ***2014 - 676***

A: Señor Representante de UNODC

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización - SDC, incluyendo los adendas No. [***indicar el número y fecha de emisión de cada adenda, si no aplica indicar "no aplica***"];
2. De conformidad con los documentos de SDC me comprometo a realizar la ***Construcción de dos (02) módulos de servicio para cada uno de los dos centros de salud***.
3. El precio total de mi oferta, es por un valor de ***[expresar el precio de la cotización en letras y números]***, este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo a las cantidades solicitadas.
4. Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: **90 días calendario**, contados a partir de la presentación de la presente cotización, de conformidad con los documentos de la Solicitud de Cotización. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;
5. Las obras o trabajos se entregaran en un plazo de ***dos (2) meses***, y de acuerdo con las especificaciones y obligaciones establecidas en la SDC
6. Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener las garantías a que haya lugar.
7. Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impida participar en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo
8. Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;
9. Entiendo que UNODC no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

|  |  |
| --- | --- |
| Dirección indicar |  |
| Ciudad indicar |  |
| Teléfono indicar |  |
| Fax indicar |  |
| Correo electrónico indicar |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Otra persona de contacto |  |
| Nombre indicar |  |
| Teléfono indicar |  |
| Fax indicar |  |
| Correo electrónico indicar |  |

**1.2 Lista de cantidades de obra, precios unitarios, valor total de la oferta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | |
| **LOCALIZACION Y REPLANTEO** | | | | | |
| 1,1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PROYECTO | m2 | 11 |  |  |
| **DESCAPOTES, EXCAVACIONES Y CONFORMACIONES** | | | | | |
| 1,2 | DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) | m2 | 11 |  |  |
| 1,3 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.) | m3 | 4 |  |  |
| **Total PRELIMINARES** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **CIMIENTOS** | | | | |
| **CIMENTACIONES Y PILOTES** | | | | | |
| 2,1 | CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN | m3 | 2,4 |  |  |
| 2,2 | VIGA CIMENTACIÓN CONCRETO 3.000 psi - CON FORMALETA (Sin refuerzo) | m3 | 1,38 |  |  |
| 2,2 | VIGA SOBRECIMIENTO CONCRETO 3.000 psi - CON FORMALETA (Sin refuerzo) | m3 | 0,24 |  |  |
| 2,4 | ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) | kg | 228 |  |  |
| **Total CIMIENTOS** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **PISOS-BASES-RELLENOS** | | | | |
| 3,1 | RELLENO BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO MECANICAMENTE AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO | m3 | 5 |  |  |
| **Total PISOS - BASES - RELLENOS** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | |
| 4,1 | ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) | kg | 507 |  |  |
| 4,2 | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 2500 psi E=0.10 m ( Sin refuerzo), dilatada cada 3,0m en ambas direcciones, incluye el área de la rampa de acceso con terminado en espina de pescado | m2 | 7,5 |  |  |
| 4,3 | COLUMNAS CONCRETO 3.000 psi (sin refuerzo ) | m3 | 0,8 |  |  |
| 4,4 | VIGA AEREA CONCRETO 3.000 psi (Sin refuerzo). | m3 | 0,6 |  |  |
| 4,5 | PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e= 0.10m (Sin refuerzo) | m2 | 10 |  |  |
| 4,6 | DINTELES CONCRETO 3.000 PSI e= 0.10m (Sin refuerzo) | M3 | 0,1 |  |  |
| **Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** | **MAMPOSTERIA** | | | | |
| 5,1 | MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33\*23\*9 cm. Incluye FILOS | m2 | 37 |  |  |
| **Total MAMPOSTERIA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6** | **DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | |
|  | **SALIDAS SANITARIAS** | | | | |
| 6,1 | PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). | Unidad | 1 |  |  |
| **RED SANITARIA, VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS INTERNA** | | | | | |
| 6,2 | TUBERIA PVC-S 2" para red sanitaria, Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. | ml | 15 |  |  |
| **Total DESAGUES E INST. SANITARIAS** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS** | | | | |
| **REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS** | | | | | |
| 7,1 | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN), Registro de entrada de 1/2", registro de salida de 1", Universales de ½” y 1”, flotador de ½”, válvula de lavado de 1” | Unidad | 3 |  |  |
| 7,2 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento bomba de agua tipo caracol de 0,5 hp eléctrica a 110v, incluye conexión eléctrica, sistemas de protección y encendido / apagado, tubería de conexión y accesorios | Unidad | 1 |  |  |
| **SALIDAS RED DE SUMINISTRO** | | | | | |
| 7,3 | PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) | Unidad | 1 |  |  |
| **RED DE SUMINISTRO PVC-P Y CPVC-P** | | | | | |
| 7,4 | TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fría -Red de suministro (Incluye excavación manual, rellenos, instalación y accesorios). | ml | 10 |  |  |
| **Total INSTALACIONES HIDRAULICAS** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | |
| 8,1 | Acometida aérea 15 m. pvc, incluye conductores, accesorios y todo lo necesario para el funcionamiento | Global | 1 |  |  |
| 8,2 | Salida toma pvc monofásica completa, incluye aparato | Unidad | 3 |  |  |
| 8,3 | Salida lámpara pvc monofásica completa, incluye aparato | Unidad | 4 |  |  |
| 8,4 | Lámpara a prueba de humedad tipo tortuga | Unidad | 1 |  |  |
| **Total INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | **INSTALACIONES DE GAS** | | | | |
| 9,1 | Red de gas GLP DE 1/2" EN POLIETILENO, desde el módulo de servicios hasta el centro de salud. La red debe ir enterrada 0,60M , Incluye excavación, señalización con cinta plástica amarilla de peligro, rellenos en recebo fino. | Global | 1 |  |  |
| 9,2 | Salida de gas mediante válvula de 1/2" para conexión aparatos, incluye pasamuro, accesorio de fijación y demás requeridos | Unidad | 3 |  |  |
| 9,3 | Válvula de 1/2" en salida de cada tanque | Unidad | 2 |  |  |
| **Total INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **10** | **PAÑETES-RESANES** | | | | |
| 10,1 | PAÑETE LISO MUROS 1:3, espesor =1,5 cm, ( Incluye filos y dilataciones ). | m2 | 74 |  |  |
| 10,2 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:3, espesor = 2,0 cm (Incluye filos y dilataciones). | m2 | 10 |  |  |
| 10,3 | PAÑETE LISO VIGAS todas las caras a la vista (Incluye filos y dilataciones) | Global | 1 |  |  |
| **Total PAÑETES-RESANES** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **11** | **PISOS - ACABADOS** | | | | |
| **ALISTADOS** | | | | | |
| 11,1 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | m2 | 7,5 |  |  |
| **CERAMICAS** | | | | | |
| 11,2 | CERAMICA enchape de piso antideslizante | m2 | 7,5 |  |  |
| Ref: Valencia blanco de 30 x 30 cm |  |  |
| (Incluye boquilla y pegante) |  |  |
| 11,3 | Guarda escoba en enchape cerámico/ referencia Adriana blanco 10x30 cm | ml | 11 |  |  |
| **Total PISOS - ACABADOS** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **12** | **CARPINTERIA METÁLICA, DE MADERA Y OTRAS** | | | | |
| 12,1 | PUERTA METALICA P-01 doble (vaivén), incluye: | Unidad | 1 |  |  |
| Marco: lámina metálica cal. 18 |  |  |
| Tablero: malla eslabonada tamaño del hueco 1 1/2" calibre BWG-9 |  |  |
| Chapa: de seguridad + pasador para candado |  |  |
| Acabado: anticorrosivo + pintura y esmalte, Dimensiones 1,38m x 2,10m |  |  |
| 12,2 | PUERTA, sencilla de batiente, incluye Marco: lámina metálica cal. 18 | Unidad | 2 |  |  |
| Tablero: lámina metálica calibre 18, Chapa: tipo bola llave |  |  |
| Acabado: sellador + pintura color blanco. Dimensiones 0,70m x 2,10m |  |  |
| 12,3 | PUERTA, sencilla de batiente, incluye Marco: lámina metálica cal. 18 | Unidad | 1 |  |  |
| Tablero: lámina metálica calibre 18, Chapa: tipo bola llave. |  |  |
| Acabado: sellador + pintura color blanco. Dimensiones 0,50m x 2,0m |  |  |
| 12,4 | División para baño en acero inoxidable 304 cal.20 (incluye puertas y accesorios) | m2 | 3,6 |  |  |
| 12,5 | REJA RE-01, Rejilla: fija, Incluye: | Unidad | 1 |  |  |
| Marco: lámina metálica cal. 18 |  |  |
| Vanos: rejillas en lámina metálica cal. 18 |  |  |
|  |  |  |
| Acabado: anticorrosivo + pintura y esmalte |  |  |
| Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación. Dimensiones: 2,75m x 0,40m |  |  |
| **Total CARPINTERIA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **13** | **PINTURA** | | | | |
| 13,1 | ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | m2 | 74 |  |  |
| **Total PINTURA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **14** | **OBRAS EXTERIORES** | | | | |
| 14,1 | ANDEN CONCRETO 2.500 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Escobeado. Dilatado cada 2m (Incluye malla electrosoldada M-084) | m2 | 15,12 |  |  |
| 14,2 | BORDILLO EN CONCRETO FUNIDADIDO EN SITIO Altura= 40 cm, Base=15cm. | ml | 23 |  |  |
| **Total OBRAS EXTERIORES** | | | | |  |
| **SUBTOTAL** | | | | |  |
| **ADMINISTRACIÓN** | | | | |  |
| **IMPREVISTOS** | | | | |  |
| **UTILIDAD** | | | | |  |
| **IVA SOBRE LA UTILIDAD** | | | | |  |
| **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | | |  |

**VALOR TOTAL OFERTA**

**Valor total de cada modulo:**

**VALOR EN LETRAS**

**VALOR EN NUMEROS**

**Valor total de la obra:**

**VALOR EN LETRAS**

**VALOR EN NUMEROS**

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

**1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y servicios conexos**

1. **Especificaciones Técnicas detalladas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN OFRECIDA** |
|  |  |  |
| **1** | **PRELIMINARES** | |
| **LOCALIZACION Y REPLANTEO** | | |
| 1,1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PROYECTO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **DESCAPOTES, EXCAVACIONES Y CONFORMACIONES** | | |
| 1,2 | DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 1,3 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.) | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
|  |  |  |
| **2** | **CIMIENTOS** | |
| **CIMENTACIONES Y PILOTES** | | |
| 2,1 | CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 2,2 | VIGA CIMENTACIÓN CONCRETO 3.000 psi - CON FORMALETA (Sin refuerzo) | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 2,2 | VIGA SOBRECIMIENTO CONCRETO 3.000 psi - CON FORMALETA (Sin refuerzo) | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 2,4 | ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
|  |  |  |
| **3** | **PISOS-BASES-RELLENOS** | |
| 3,1 | RELLENO BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO MECANICAMENTE AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
|  |  |  |
| **4** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | |
| 4,1 | ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 4,2 | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 2500 psi E=0.10 m ( Sin refuerzo), dilatada cada 3,0m en ambas direcciones, incluye el área de la rampa de acceso con terminado en espina de pescado | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 4,3 | COLUMNAS CONCRETO 3.000 psi (sin refuerzo ) | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 4,4 | VIGA AEREA CONCRETO 3.000 psi (Sin refuerzo). | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 4,5 | PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e= 0.10m (Sin refuerzo) | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 4,6 | DINTELES CONCRETO 3.000 PSI e= 0.10m (Sin refuerzo) | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
|  |  |  |
| **5** | **MAMPOSTERIA** | |
| 5,1 | MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33\*23\*9 cm. Incluye FILOS | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
|  |  |  |
| **6** | **DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS** | |
| **SALIDAS SANITARIAS** | | |
| 6,1 | PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **RED SANITARIA, VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS INTERNA** | | |
| 6,2 | TUBERIA PVC-S 2" para red sanitaria, Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
|  |  |  |
| **7** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS** | |
| **REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS** | | |
| 7,1 | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN), Registro de entrada de 1/2", registro de salida de 1", Universales de ½” y 1”, flotador de ½”, válvula de lavado de 1” | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 7,2 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento bomba de agua tipo caracol de 0,5 hp eléctrica a 110v, incluye conexión eléctrica, sistemas de protección y encendido / apagado, tubería de conexión y accesorios | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **SALIDAS RED DE SUMINISTRO** | | |
| 7,3 | PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **RED DE SUMINISTRO PVC-P Y CPVC-P** | | |
| 7,4 | TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fría -Red de suministro (Incluye excavación manual, rellenos, instalación y accesorios). | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
|  |  |  |
| **8** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | |
| 8,1 | Acometida aérea 15 m. pvc, incluye conductores, accesorios y todo lo necesario para el funcionamiento | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 8,2 | Salida toma pvc monofásica completa, incluye aparato | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 8,3 | Salida lámpara pvc monofásica completa, incluye aparato | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 8,4 | Lámpara a prueba de humedad tipo tortuga | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
|  |  |  |
| **9** | **INSTALACIONES DE GAS** | |
| 9,1 | Red de gas GLP DE 1/2" EN POLIETILENO, desde el módulo de servicios hasta el centro de salud. La red debe ir enterrada 0,60M , Incluye excavación, señalización con cinta plástica amarilla de peligro, rellenos en recebo fino. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 9,2 | Salida de gas mediante válvula de 1/2" para conexión aparatos, incluye pasamuro, accesorio de fijación y demás requeridos | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 9,3 | Válvula de 1/2" en salida de cada tanque | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
|  |  |  |
| **10** | **PAÑETES-RESANES** | |
| 10,1 | PAÑETE LISO MUROS 1:3, espesor =1,5 cm, ( Incluye filos y dilataciones ). | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 10,2 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:3, espesor = 2,0 cm (Incluye filos y dilataciones). | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 10,3 | PAÑETE LISO VIGAS todas las caras a la vista (Incluye filos y dilataciones) | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
|  |  |  |
| **11** | **PISOS - ACABADOS** | |
| **ALISTADOS** | | |
| 11,1 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **CERAMICAS** | | |
| 11,2 | CERAMICA enchape de piso antideslizante | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| Ref: Valencia blanco de 30 x 30 cm | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| (Incluye boquilla y pegante) | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 11,3 | Guarda escoba en enchape cerámico/ referencia Adriana blanco 10x30 cm | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
|  |  |  |
| **12** | **CARPINTERIA METÁLICA, DE MADERA Y OTRAS** | |
| 12,1 | PUERTA METALICA P-01 doble (vaivén), incluye: | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| Marco: lámina metálica cal. 18 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| Tablero: malla eslabonada tamaño del hueco 1 1/2" calibre BWG-9 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| Chapa: de seguridad + pasador para candado | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| Acabado: anticorrosivo + pintura y esmalte, Dimensiones 1,38m x 2,10m | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 12,2 | PUERTA, sencilla de batiente, incluye Marco: lámina metálica cal. 18 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| Tablero: lámina metálica calibre 18, Chapa: tipo bola llave | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| Acabado: sellador + pintura color blanco. Dimensiones 0,70m x 2,10m | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 12,3 | PUERTA, sencilla de batiente, incluye Marco: lámina metálica cal. 18 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| Tablero: lámina metálica calibre 18, Chapa: tipo bola llave. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| Acabado: sellador + pintura color blanco. Dimensiones 0,50m x 2,0m | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 12,4 | División para baño en acero inoxidable 304 cal.20 (incluye puertas y accesorios) | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 12,5 | REJA RE-01, Rejilla: fija, Incluye: | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| Marco: lámina metálica cal. 18 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| Vanos: rejillas en lámina metálica cal. 18 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| Acabado: anticorrosivo + pintura y esmalte | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación. Dimensiones: 2,75m x 0,40m | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
|  |  |  |
| **13** | **PINTURA** | |
| 13,1 | ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
|  |  |  |
| **14** | **OBRAS EXTERIORES** | |
| 14,1 | ANDEN CONCRETO 2.500 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Escobeado. Dilatado cada 2m (Incluye malla electrosoldada M-084) | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 14,2 | BORDILLO EN CONCRETO FUNIDADIDO EN SITIO Altura= 40 cm, Base=15cm. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |

* **OTRAS CONDICIONES Y REQUISITOS CONEXOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización:** | **SUS RESPUESTAS** | | |
| ***SI Se cumplirá*** | ***No Se cumplirá*** | ***Si la respuesta es no, sírvase hacer una contrapropuesta*** |
| Tiempo de entrega dos (2) meses |  |  |  |
| Garantias del contrato (en caso de ser el adjudicatario) |  |  |  |
| a)  Una garantía para asegurar la correcta inversión del anticipo y la amortización del mismo, por cuantía igual al cien por ciento (100%) del valor que sea entregado en calidad de anticipo y se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución de la obra. |  |  |  |
| b)  Una garantía que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a favor del personal empleado en la obra, por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato y se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución de la obra y tres (3) años más. |  |  |  |
| c)  Garantía de calidad de los bienes y servicios contratados, con una cuantía igual al diez (10%) por ciento del valor total del Contrato, vigente por el plazo de ejecución de las obras y dos (2) años más. |  |  |  |
| d)  Garantía de Estabilidad de la obra, por cuantía igual al cinco por ciento (5%) del valor final del contrato, vigente por cinco (5) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra. |  |  |  |
| e)  Un seguro de vida y accidentes que ampare a todo el personal del CONTRATISTA contra los riegos de muerte y accidentes. Este seguro deberá constituirse simultáneamente con la garantía de responsabilidad civil y tendrá la misma vigencia de ésta. |  |  |  |
| f)   Garantía de responsabilidad civil que ampare al CONTRATISTA contra los riesgos de muerte o lesiones de terceros y daños de propiedades por razón de las operaciones y deberá estar vigente hasta tres la entrega y recibo de la obra y su cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. |  |  |  |
| Validez de la cotización |  |  |  |
| Todas las provisiones de los Términos y Condiciones Generales de UNODC |  |  |  |
| Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización |  |  |  |

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

**1.4 Hoja de Vida y Carta de Compromiso del personal profesional propuesto**

***[diligenciar una hoja de vida por cada profesional solicitado, debe venir plenamente soportado mediante certificaciones]***

|  |
| --- |
| Cargo propuesto: |
| Nombre de la firma: |
| Nombre del profesional propuesto: |
| Profesión:  Tarjeta Profesional : |
| Fecha de nacimiento: |
| Años de trabajo en la firma/entidad: |
| Nacionalidad: |

**Calificaciones principales:**

[*Indicar en aproximadamente media página la experiencia y la capacitación del profesional propuesto que sea más pertinente para las tareas del trabajo. Describir el nivel de responsabilidad del funcionario en trabajos anteriores pertinentes, indicando fechas y lugares.*]

**Formación Académica:**

*Indique la formación universitaria y otros estudios especializados realizados (anexar títulos obtenidos)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIO** | **PAÍS** | **TITULO OBTENIDO** | **FECHA DE GRADO (día, mes, año)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Experiencia laboral:**

*Indique la* ***experiencia específica obtenida****, según los requerimientos de la SDC.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EMPRESA** | **CARGO**  **DESEMPEÑADO** | **FUNCIONES DESEMPEÑADAS** | **FECHAS (\*)** | | **TIEMPO DE DEDICACIÓN (%)** |
| **DESDE**  Día /mes / año | **HASTA**  día/mes/año |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*No se aceptan traslapos

Para validar la experiencia la específica, adjuntar las certificaciones laborales emitidas por las empresas empleadoras, en las cuales se debe indicar:

* Empresa
* Cargo desempeñado
* Funciones desempeñadas
* Fechas de iniciación y terminación

**CARTA DE COMPROMISO**

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y me comprometo a prestar mis servicios profesionales en caso que se adjudique el Contrato a la firma o establecimiento de comercio [**indicar el nombre de la firma o establecimiento de comercio]**

El periodo de mis servicios se estima en \_\_\_\_\_\_\_\_\_ meses.

No. del documento de identificación\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre completo del profesional propuesto: **indicar el nombre del profesional**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del profesional]

\* Anexar fotocopia del documento de identificación, anexar fotocopia de la tarjeta profesional (cuando aplique)

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente

1. *Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Propuesta.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberáseñalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.* [↑](#footnote-ref-2)