***Antes de empezar….***

Señor proponente.

Por favor diligencie al pie de la letra los formatos de este documento y anexe la información que sea necesaria. Recuerde que la oferta debe estar debidamente sellada, foliada y con un cd anexo para la oferta financiera.

Diligencie la información de color rojo y borre la información subrayada en amarillo la cual es meramente explicativa e informativa.

Cordialmente,

Sección de Adquisiciones y Contratos SAC.

PNUD Colombia.

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**

Atención.: Sección Adquisiciones y Contratación - SAC

Dirección: Av. 82 No. 10-62, Piso 3

 Bogotá D.C. Colombia

Asunto: Construir un trapiche panelero para la organización indígena en el municipio de Fundación, Magdalena.

.

Solicitud N°. **2015-5334**

Proponente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NO ABRIR ANTES DEL *[indicar la fecha límite de presentación de la oferta]*

INDICE DE FORMATOS

1. Carta de presentación de la cotización.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la oferta.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Formato de especificaciones técnicas y servicios conexos.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Formato de experiencia específica de la firma.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Certificaciones de experiencia de la firma.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Formato de hoja de vida y carta de compromiso del personal clave propuesto.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Certificaciones de estudios realizados y laborales.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Programación detallada de las actividades por tiempo y de acuerdo con los capítulos e ítems.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Certificados de calidad.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Certificado de existencia y representación legal.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Autorización de la junta directiva o junta de socios.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Formato de pruebas o certificados de sostenibilidad ambiental.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Formato de Joint Venture, Consorcios o Asociaciones.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Carta de presentación de la cotización.

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES**

**POR PARTE DE LOS PROVEEDORES[[1]](#footnote-1)**

***(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas***

***con el membrete oficial del suministrador[[2]](#footnote-2))***

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia **2015-5334.**

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

Fecha: ***[indicar fecha de la presentación de la cotización]***

SDC N°: ***2015-5334***

A: Señores Representante Residente del PNUD

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización - SDC, incluyendo los adendas No. [***indicar el número y fecha de emisión de cada adenda, si no aplica indicar "no aplica***"];
2. De conformidad con los documentos de SDC me comprometo a suministrar la construcción de un trapiche panelero para la organización indígena en el municipio de Fundación, Magdalena.
3. El precio total de mi oferta, es por un valor de [***expresar el precio de la cotización en letras y números]***, este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo a las cantidades solicitadas.
4. Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: **90 días calendario**, contados a partir de la presentación de la presente cotización, de conformidad con los documentos de la Solicitud de Cotización. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;
5. Las obras o trabajos se entregaran en un plazo de ***indicar el plazo de acuerdo a lo solicitado en la SDC***, y de acuerdo con las especificaciones y obligaciones establecidas en la SDC
6. Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener las garantías a que haya lugar.
7. Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impida participar en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo.
8. Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;
9. Entiendo que el PNUD no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

|  |  |
| --- | --- |
| Dirección indicar |  |
| Ciudad indicar |  |
| Teléfono indicar |  |
| Fax indicar |  |
| Correo electrónico indicar |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Otra persona de contacto |  |
| Nombre indicar |  |
| Teléfono indicar |  |
| Fax indicar |  |
| Correo electrónico indicar |  |

1. Lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la oferta.

| **ITEM**  | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** |  **CANTIDAD**  | **VR. UNIT** | **VR.TOTAL** | **VR. CAPITULO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  **OBRAS PRELIMINARES**  |   |  |  |  |  |
| 1,1 | CAMPAMENTO CONSTRUCCION Y DESMONTE | UND | 1 |   |   |   |
| 1,2 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 360 |   |   |   |
| 1,3 | CERRAMIENTO EN LONA | ML | 69 |   |   |   |
| **2** |  **MOVIMIENTOS DE TIERRA**  |   |  |  |  |  |
| 2,1 | EXCAVACION MANUAL DEL LUGAR | M3 | 51,9 |   |   |   |
| 2,2 | EXCAVACION MANUAL VIGA Y ZAPATA DE CIMENTACIÓN | M3 | 76,57 |   |   |   |
| 2,3 | RELLENO EN RECEBO COMPACTADO | M3 | 132,67 |   |   |   |
| 2,4 | SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION MORTERO | M3 | 3,05 |   |   |   |
| **3** |  **CIMENTACION Y ESTRUCTURA EN CONCRETO**  |   |  |  |  |  |
| 3,1 | CONCRETOS VIGAS DE AMARRE | M3 | 9,41 |   |   |   |
| 3,2 | CONCRETOS ZAPATAS | M3 | 3,51 |   |   |   |
| 3,3 | PLACA DE CONTRAPISO | M2 | 259,63 |   |   |   |
| **4** |  **ESTRUCTURA METALICA**  |   |  |  |  |  |
| 4,1 | COLUMNAS METALICA | KG | 1.480,56 |   |   |   |
| 4,2 | VIGA IPE 120  | KG | 2.038,40 |   |   |   |
| 4,3 | VIGA: PHR- CAJÓN | ml | 424,2 |   |   |   |
| 4,4 | Placas de anclaje | KG | 51 |   |   |   |
| 4,5 | Pernos de anclaje  | KG | 138 |   |   |   |
| **5** |  **ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO**  |   |  |  |  |  |
| 5,1 | SUMINISTRO Y FIGURADO A TODO COSTO | KG | 1.347,00 |   |   |   |
| 5,2 | MALLA ELECTRO SOLDADA | M2 | 335,62 |   |   |   |
| **6** |  **MAMPOSTERIA**  |   |  |  |  |  |
| 6,1 | MUROS BLOQUE DE CONCRETO | M2 | 300,94 |   |   |   |
| 6,2 | MESON EN CONCRETO | M2 | 4 |   |   |   |
| 6,3 | MUROS PARA BUITRON EN LADRILLO TOLETE | M3 | 41,26 |   |   |   |
| **7** |  **PINTURA, PAÑETE Y ESTUCO**  |   |  |  |  |  |
| 7,1 | PINTURA EPOXICA | M2 | 50,47 |   |   |   |
| 7,2 | PAÑETE | M2 | 197,24 |   |   |   |
| 7,3 | ESTUCO INTERIORES | M2 | 50,47 |   |   |   |
| **8** |  **ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS**  |   |  |  |  |  |
| 8,1 | ENCHAPE PARED EN CERAMICA | M2 | 146,77 |   |   |   |
| **9** |  **CUBIERTA**  |   |  |  |  |  |
| 9,1 | CUBIERTA TERMOACUSTICA Inc. AMARRAS Y CELOCIA TEJA ROJA | M2 | 408,55 |   |   |   |
| **10** |  **APARATOS SANITARIOS**  |   |  |  |  |  |
| 10,1 | SANITARIOS SUMINISTRO E INST . | UND | 2 |   |   |   |
| 10,2 | DUCHA MEZCLADORA GRIVAL E INST. | UND | 2 |   |   |   |
| 10,3 | LAVAPLATOS PARA EMPOTRA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1 |   |   |   |
| 10,4 | LLAVES TIPO ESTANDAR E INST. | UND | 4 |   |   |   |
| **11** |  **PISOS, ZOCALOS Y EXTERIORES**  |   |  |  |  |  |
| 11,1 | PISO PULIDO AFINADO DE PISO | M2 | 94,2 |   |   |   |
| 11,2 | CAÑUELA PERIMETRAL PARA FILTRACION | M2 | 47,93 |   |   |   |
| 11,3 |  ZOCALO MEDIA CAÑA DE PISO | ML | 21,5 |   |   |   |
| 11,4 |  ANDENES E= 0,05 MT EN CONCRETO POBRE | M2 | 75,99 |   |   |   |
| **12** |  **CARPINTERIA METALICA FORJADOS**  |   |  |  |  |  |
| 12,1 | PUERTA HIERRO FORJADO 4 ESTAMPADOS LINEALES | M2 | 13,86 |   |   |   |
| 12,2 | ANGEO METALICO EN MARCOS EN TUBO CUADRADO METALICO | M2 | 78,81 |   |   |   |
| 12,3 | VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA | M2 | 2,1 |   |   |   |
| **13** |  **REDES SANITARIAS**  |   |  |  |  |  |
| 13,1 | PUNTO SANITARIO 2" | UND | 4 |   |   |   |
| 13,2 | PUNTO SANITARIO 4". | UND | 2 |   |   |   |
| 13,3 | RED SANITARIA PVC-S 2", | UND | 1 |   |   |   |
| 13,4 | RED SANITARIA PVC-S 3", | UND | 1 |   |   |   |
| 13,5 | RED SANITARIA PVC-S 4", | UND | 1 |   |   |   |
| 13,6 | RED SANITARIA PVC-S6",  | UND | 1 |   |   |   |
| 13,7 | PUNTO SIFON SANITARIO 2" | UND | 2 |   |   |   |
| 13,8 | PUNTO REJILLA SANITARIO 4" | UND | 8 |   |   |   |
| 13,9 | CAJA DE INSPECCION  | UND | 5 |   |   |   |
| 13,1 | TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO | UND | 3 |   |   |   |
| 13,11 | EXCAVACIÓN DE ZANJA | M3 | 9,28 |   |   |   |
| **14** |  **SISTEMA DE FILTRACION**  |   |  |  |  |  |
| 14,1 | SISTEMA DE POZO INTEGRAL  | UND | 1 |   |   |   |
| 14,2 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN CONCRETO | UND | 5 |   |   |   |
| **15** |  **CONDUCCION HIDRAULICA**  |   |  |  |  |  |
| 15,1 | PUNTO DE 1/2"  | UND | 7 |   |   |   |
| 15,2 | RED DE 1 1/4"  | UND | 1 |   |   |   |
| 15,3 | RED DE 1" | UND | 1 |   |   |   |
| 15,4 | RED DE 3/4"  | UND | 1 |   |   |   |
| 15,5 | RED DE 1/2" | UND | 1 |   |   |   |
| 15,6 | ACOMETIDA AGUA POTABLE CON TANQUE ELEVADOS | UND | 1 |   |   |   |
| 15,7 | EXCAVACIÓN DE ZANJA | M3 | 9,6 |   |   |   |
| **16** |  **Instalaciones Electricas**  |   |  |  |  |  |
| 16,1 | SALIDAS DE LUMINARIAS -LED 110v. | Und | 25 |   |   |   |
| 16,2 | SALIDAS DE LUMINARIAS DE APLIQUE-LED 110v.  | Ml | 3 |   |   |   |
| 16,3 | SALIDAS DE INTERRUPTORES DOBLES.  | Und | 8 |   |   |   |
| 16,4 | Salidas de toma normal a 110v | Und | 11 |   |   |   |
| 16,5 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARCIAL BIFÁSICO | Und | 1 |   |   |   |
| 16,6 | ACOMETIDA PARCIAL | Ml | 20 |   |   |   |
| 16,7 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  | Und | 1 |   |   |   |
| INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZARLA  |
| **17** |  **SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL HORNO**  |   |  |  |  |  |
| 17,1 | CONSTRUCCION DE HORNO | Und | 1 |   |   |   |
| **18** |  **GASTOS GENERALES**  |   |  |  |  |  |
| 18,1 | ASEO GENERAL DE LA OBRA | Glb | 1,17 |   |   |   |
| 18,2 | RETIRO DE CERRAMIENTOS PROVISIONALES | Glb | 0,65 |   |   |   |
| **19** |  **ARMADO HORNO Y DOTACIÓN**  |   |  |  |  |  |
| 19,1 | PAILA 0,80X.80 | UND | 1 |   |   |   |
| 19,2 | PAILA 1.15X1  | UND | 1 |   |   |   |
| 19,3 | CALDERO SEMICILINDRO 1,00X1,05 | UND | 1 |   |   |   |
| 19,4 | CALDERO SEMICILINDRO 1,20X1,05 | UND | 1 |   |   |   |
| 19,5 | CALDERO PIRO ACANALADO DE 1,20X2,00 | UND | 1 |   |   |   |
| 19,6 | CALDERO ACANALADO DE 1,20X2,00 | UND | 1 |   |   |   |
| 19,7 | MELOTERA EN ACERO INOXIDABLE CON ALETAS | UND | 1 |   |   |   |
| 19,8 | PASA FUEGOS EN HIERRO GRIS CALIBRE 1/4X2” | UND | 1 |   |   |   |
| 19,9 | CONDUCCIÓN DE JUGOS EN ACERO INOXIDABLE PARA LÍQUIDOS EN EBULLICIÓN | UND | 1 |   |   |   |
| 19,1 | VÁLVULA DE CONTROL DE TIRO | UND | 1 |   |   |   |
| 19,11 | ENTRADA DE HORNO DE .35X.4 | UND | 2 |   |   |   |
| 19,12 | TRAPICHE 4D CON TRANSMISIÓN FRESADA EN ACERO POR CATALINA COLGADA. CUREÑAS | UND | 1 |   |   |   |
| 19,13 | POLEA Y BANDA INSTALACIÓN TRAPICHE | UND | 1 |   |   |   |
| 19,14 | MOTOR TIPO DIESEL DE 16,2 REFRIGERADO POR AGUA. ENCENDIDO MANIVELA | UND | 1 |   |   |   |
| 19,15 | POZUELO EN ACERO PARA JUGOS 1X1.5X.4 CALIBRE 16 | UND | 1 |   |   |   |
| 19,16 | PRE LIMPIADORES TIPO CIMPA 1Y2 DE 1X.4X.5 | UND | 2 |   |   |   |
| 19,17 | FILTRO CACHACERO DE 1.5X.5X.5 | UND | 2 |   |   |   |
| 19,18 | PARRILLAS EN HIERRO GRIS FUNDIDAS | UND | 4 |   |   |   |
| 19,19 | PARRILLAS EN HIERRO GRIS FUNDIDAS | UND | 3 |   |   |   |
| 19,2 | GAVERAS EN MADERA DE SEIS AGUJEROS EN MADERA COCIDA PARA MOLDEO DE PANELA. | UND | 20 |   |   |   |
| SUBTOTAL |   |
| ADMINISTRACIÓN (\_\_\_%) |   |
| IMPREVISTOS (\_\_\_%) |   |
| UTILIDAD (\_\_\_%) |   |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD (\_\_\_%) |   |
| **TOTAL COSTO OBRA CIVIL** |   |

Los precios ofrecidos son acordes a las especificaciones técnicas presentadas en el formato: “especificaciones técnicas y servicios conexos”.

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

1. Formato de especificaciones técnicas y servicios conexos.

| **ITEM**  | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **Descripción/ especificación ofrecida** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** |  **OBRAS PRELIMINARES**  |   |   |
| 1,1 | CAMPAMENTO CONSTRUCCION Y DESMONTE 16 MT2 | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 1,2 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 1,3 | CERRAMIENTO EN LONA H= 2,50 INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **2** |  **MOVIMIENTOS DE TIERRA**  |   |   |
| 2,1 | EXCAVACION MANUAL DEL LUGAR (INC.DISPOSICION RESIDUOS EXCAVACION Y TRASIEGO) | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 2,2 | EXCAVACION MANUAL VIGA Y ZAPATA DE CIMENTACIÓN ( INC. DISPOSICION RESIDUOS EXCAVACION Y TRASIEGO) INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 2,3 | RELLENO EN RECEBO COMPACTADO ( INC. MATERIAL DEL LUGAR, DISPOSICION DE RESIDUOS Y TRASTIEGO) INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 2,4 | SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION MORTERO 1-4 DE 10 CM DE ESPESOR ( INC. MATERIAL DEL LUGAR, DISPOSICION DE RESIDUOS Y TRASTIEGO) INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **3** |  **CIMENTACION Y ESTRUCTURA EN CONCRETO**  |   |   |
| 3,1 | CONCRETOS VIGAS DE AMARRE 3.000 PSI. DE 0,32X0,32 ACUERDO A TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN Y ENSAYOS A REALIZAR REQUERIDOS POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 3,2 | CONCRETOS ZAPATAS 3.000 PSI ACUERDO A TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN Y ENSAYOS A REALIZAR REQUERIDOS POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 3,3 | PLACA DE CONTRAPISO E=10 CMS 3000 PSI ACUERDO A TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN Y ENSAYOS A REALIZAR REQUERIDOS POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **4** |  **ESTRUCTURA METALICA**  |   |   |
| 4,1 | COLUMNAS METALICA HEA 180 (Incluye suministro de tubería, perfiles, soldadura, fabricación, transporte, montaje, pintura anticorrosiva y esmalte, anclajes, soldaduras, pernos y demás elementos necesarios para garantizar su adecuado comportamiento)  | KG | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 4,2 | VIGA IPE 120 (Incluye suministro de tubería, perfiles, soldadura, fabricación, transporte, montaje, pintura anticorrosiva y esmalte, anclajes, soldaduras, pernos y demás elementos necesarios para garantizar su adecuado comportamiento)  | KG | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 4,3 | VIGA: PHR- CAJÓN 2xC 100x50x15x2 (Incluye suministro de tubería, perfiles, soldadura, fabricación, transporte, montaje, pintura anticorrosiva y esmalte, anclajes, soldaduras, pernos y demás elementos necesarios para garantizar su adecuado comportamiento)  | ml | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 4,4 | Placas de anclaje (Incluye soldadura, fabricación, transporte, montaje, pintura anticorrosiva y esmalte, anclajes, soldadura y demás elementos necesarios para garantizar su adecuado comportamiento)  | KG | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 4,5 | Pernos de anclaje (Incluye soldadura, fabricación, transporte, montaje, pintura anticorrosiva y esmalte, anclajes, soldadura y demás elementos necesarios para garantizar su adecuado comportamiento)  | KG | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **5** |  **ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO**  |   |   |
| 5,1 | SUMINSITRO Y FIGURADO A TODO COSTO ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM2 (60000PSI), INCLUYE AMARRES EN ALAMBRE DULCE Y TRANSPORTE | KG | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 5,2 | MALLA ELECTRO SOLDADA 5mm 2,35x6.00 PARA PLACA Y ANDENES incluye transporte y mano de obra | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **6** |  **MAMPOSTERIA**  |   |   |
| 6,1 | MUROS BLOQUE DE CONCRETO DE 0,10 X 0,24 X 0,37 CMS MORTERO 1:4 incluye transporte y mano de obra | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 6,2 | MESON EN CONCRETO (LAVAMANOS LAVAPLATOS) Y LAVABOTAS EN CONCRETO 3000 PSI, CON BLOQUE CEMENTO DE 0,10 X 0,24 X 37 PEGADO MOTERO 1-4 (0,1 M ESPESOR) | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 6,3 | MUROS PARA BUITRON EN LADRILLO TOLETE #5 20 x 10 x 5 cm 2.1 MORTERO 1:4 | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **7** |  **PINTURA, PAÑETE Y ESTUCO**  |   |   |
| 7,1 | PINTURA EPOXICA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 7,2 | PAÑETE 1,5 CM MORTERO 1-4 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 7,3 | ESTUCO INTERIORES. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **8** |  **ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS**  |   |   |
| 8,1 | ENCHAPE PARED EN CERAMICA.blanca corona o similares 40X.40 Mortero de pega 1:4 e=1,5 cm. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **9** |  **CUBIERTA**  |   |   |
| 9,1 | CUBIERTA TERMOACUSTICA Inc. AMARRAS Y CELOCIA TEJA ROJA #12 0.80 x 3.66 m TERMOACUSTICA ONDULADA EN POLIPROPILENO INCLUYE CABALLETE. INCLUYE TRASLAPO, TORNILLO AUTOPERFORANTE FIJADOR DE CORREA PARA METAL- ACERO. INCLUYE SOPORTES, MATERIALES, ANCLAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOLDADURAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **10** |  **APARATOS SANITARIOS**  |   |   |
| 10,1 | SANITARIOS SUMINISTRO E INST . INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE GRIFO MEZCLA. LAVAM 4" L PRISMA-GALAX(M)", MONTAJE COMPLETO Y CONEXIÓN. | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 10,2 | DUCHA MEZCLADORA GRIVAL E INST. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE GRIFO MEZCLA.LAVAM 4" L PRISMA-GALAX(M)", MONTAJE COMPLETO Y CONEXIÓN. | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 10,3 | LAVAPLATOS PARA EMPOTRA EN ACERO INOXIDABLE 35x50 E INST. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE GRIFO MEZCLA.LAVAM 4" L PRISMA-GALAX(M)", MONTAJE COMPLETO Y CONEXIÓN. | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 10,4 | LLAVES TIPO ESTANDAR E INST. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE GRIFO MEZCLA.LAVAM 4" L PRISMA-GALAX(M)", MONTAJE COMPLETO Y CONEXIÓN. | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **11** |  **PISOS, ZOCALOS Y EXTERIORES**  |   |   |
| 11,1 | PISO PULIDO AFINADO DE PISO E= 5 CMS INC. MINERAL DE CUARZO 25 KG. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 11,2 | CAÑUELA PERIMETRAL PARA FILTRACION E=.05 Mt ANCHO 0.30 Mt INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 11,3 |  ZOCALO MEDIA CAÑA DE PISO E= 5 CMS H=.10. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 11,4 |  ANDENES E= 0,05 MT EN CONCRETO POBRE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **12** |  **CARPINTERIA METALICA FORJADOS**  |   |   |
| 12,1 | PUERTA HIERRO FORJADO 4 ESTAMPADOS LINEALES (INC. MARCO E INST.) INCLUYE PISAVIDRIOS, MANIJAS, ALFAJÍA, PERFILES, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE VIDRIO CRISTAL LAMINADO INCOLORO 4mm., REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE 1/2 INCLUYE TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE  | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 12,2 | ANGEO METALICO EN MARCOS EN TUBO CUADRADO METALICO 2,5 Cm X 2,5 Cm 3mm. INCLUYE PISAVIDRIOS, MANIJAS, ALFAJÍA, PERFILES, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE VIDRIO CRISTAL LAMINADO INCOLORO 4mm., REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE 1/2 INCLUYE TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE  | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 12,3 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CR CAL. 18. INCLUYE PISAVIDRIOS, MANIJAS, ALFAJÍA, PERFILES, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE VIDRIO CRISTAL LAMINADO INCOLORO 4mm., REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE 1/2 INCLUYE TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE  | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **13** |  **REDES SANITARIAS**  |   |   |
| 13,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PUNTO SANITARIO 2". INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 13,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PUNTO SANITARIO 4". INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 13,3 | RED SANITARIA PVC-S 2", INCLUYE MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, ETC., NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES. INCLUYE ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS, RELLENOS, RESANES Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 13,4 | RED SANITARIA PVC-S 3", INCLUYE MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, ETC., NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES. INCLUYE ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS, RELLENOS, RESANES Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 13,5 | RED SANITARIA PVC-S 4", INCLUYE MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, ETC., NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES. INCLUYE ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS, RELLENOS, RESANES Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 13,6 | RED SANITARIA PVC-S6", INCLUYE MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, ETC., NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES. INCLUYE ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS, RELLENOS, RESANES Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 13,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PUNTO SIFON SANITARIO 2". INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 13,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PUNTO REJILLA SANITARIO 4". INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.REJILLA ZONA DE PRODUCCION  | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 13,9 | CAJA DE INSPECCION .50x50. EN LADRILLO TOLETE, INTERIOR REVESTIDO CON PAÑETE DE MORTERO 1:2 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE DE 2 CM DE ESPESOR. TAPA DE CONCRETO REFORZADO DE 2.500 PSI, ESPESOR 8 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO EN ÁNGULOS DE ACERO DE 2" x 2"x 1/8". FONDO EN RECEBO COMPACTADO DE 10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD  | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 13,1 | TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO .50x.50x1 . EN LADRILLO TOLETE, INTERIOR REVESTIDO CON PAÑETE DE MORTERO 1:2 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE DE 2 CM DE ESPESOR. TAPA DE CONCRETO REFORZADO DE 2.500 PSI, ESPESOR 8 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO EN ÁNGULOS DE ACERO DE 2" x 2"x 1/8". FONDO EN RECEBO COMPACTADO DE 10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 13,11 | EXCAVACIÓN DE ZANJA (INC.DISPOSICION RESIDUOS EXCAVACION Y TRASIEGO) | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **14** |  **SISTEMA DE FILTRACION**  |   |   |
| 14,1 | SISTEMA DE POZO INTEGRAL DE 7500 EDUARDOÑO O SIMILARES INCLUYE INCLUYE MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, MATERIALES EXCAVACIÓN PARA ZANJA, RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO PARA RELLENO DE ZANJA, MATERIAL DE FILTRO (GRANZÓN>1”), TUBERÍA VENTILACIÓN PVC Ø 4”, UNIÓN SANT. PVC Ø 4”, TAPÓN DE PRUEBA SANT. PVC Ø 4”, GEOTEXTIL NT-1600, POLIETILENO NEGRO CAL. 5. CON LAS CANTIDADES. ENCONTRADAS EN EL APU Y DISEÑO SANITARIO . ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIAS, EXCAVACIONES, RELLENOS, RESANES Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 14,2 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN CONCRETO 40X40. EN LADRILLO TOLETE, INTERIOR REVESTIDO CON PAÑETE DE MORTERO 1:2 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE DE 2 CM DE ESPESOR. TAPA DE CONCRETO REFORZADO DE 2.500 PSI, ESPESOR 8 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO EN ÁNGULOS DE ACERO DE 2" x 2"x 1/8". FONDO EN RECEBO COMPACTADO DE 10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **15** |  **CONDUCCION HIDRAULICA**  |   |   |
| 15,1 | SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO PUNTO DE 1/2" INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 15,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE 1 1/4" DE AGUA FRIA PVC PRESION DE PRIMERA CALIDAD CON ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL PARA SOLDAR. COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, SOLDADURAS, ANCLAJES, VÁLVULAS, ETC., NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUA FRÍA. INCLUYE TAMBIÉN ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS. | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 15,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE 1" DE AGUA FRIA PVC PRESION DE PRIMERA CALIDAD CON ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL PARA SOLDAR. COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, SOLDADURAS, ANCLAJES, VÁLVULAS, ETC., NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUA FRÍA. INCLUYE TAMBIÉN ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS. | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 15,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE 3/4" DE AGUA FRIA PVC PRESION DE PRIMERA CALIDAD CON ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL PARA SOLDAR. COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, SOLDADURAS, ANCLAJES, VÁLVULAS, ETC., NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUA FRÍA. INCLUYE TAMBIÉN ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS. | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 15,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE 1/2" DE AGUA FRIA PVC PRESION DE PRIMERA CALIDAD CON ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL PARA SOLDAR. COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, SOLDADURAS, ANCLAJES, VÁLVULAS, ETC., NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUA FRÍA. INCLUYE TAMBIÉN ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS. | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 15,6 | ACOMETIDA AGUA POTABLE CON TANQUE ELEVADOS DE 2000LTS INCLUYE, DESCAPOTE MANUAL E=.30, Excavaciones a Mano, SOLDADURA CPVC ,1/ 4 GLN, CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2", UNION PVC PRESION 1/2", CHEQUE RED WHITE ROSCADO 1/2", TUBO DE PRESION 13,5 PVC 1/2", PLANTILLA EN CONCRETO POBRE PARA TANQUES E= .05, SIKA 1, MANGUERA BOCA TOMA OJO DE AGUA, TANQUE DE 2000 LTS COLEMPANQUES INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL. , EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 15,7 | EXCAVACIÓN DE ZANJA (INC.DISPOSICION RESIDUOS EXCAVACION Y TRASIEGO) | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **16** |  **Instalaciones Electricas**  |   |   |
| 16,1 | SALIDAS DE LUMINARIAS -LED 110v. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZARLA  | Und | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 16,2 | SALIDAS DE LUMINARIAS DE APLIQUE-LED 110v. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA  | Ml | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 16,3 | SALIDAS DE INTERRUPTORES DOBLES. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZARLA  | Und | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 16,4 | Salidas de toma normal a 110v INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZARLA  | Und | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 16,5 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARCIAL BIFÁSICO DE 8 CTOS, -220V-125A, INCLUYE BREAKER ENCHUFADLE 3-DE 1X20A. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZARLA  | Und | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 16,6 | ACOMETIDA PARCIAL EN 2XNº8F+1Nº10N+1Nº10T-DUCTO PVC 1" DEL TABLERO DEL TRAPICHE AL PUNTO DE CONEXIÓN..INCLUYE MEDIDOR HOMOLOGADO, CAJA PARA MEDIDOR, PAGO DE DERECHOS DE CONEXIÓN, MANIOBAR DE ENERGIZACIÓN, MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZARLA  | Ml | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 16,7 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA , CON 4 VARILLAS DE 2,4MTS ,15 MTS DE CABLE DESNUDO Nº 1/0 Y 5 UNIDADES DE SOLDADURA EXOTÉRMICA. | Und | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
|  INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZARLA  | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **17** |  **SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL HORNO**  |   |   |
| 17,1 | CONSTRUCCION DE HORNO DE 16.00 X 1.72 COMO SE PRESENTA EN LOS PLANOS Y SUS DETALLES SUMINISTRO DE MATERIALES LADRILLOS MACIZOS TOLETES DE 12X25X 7 CMS, CEMETO GRIS, ARENA DE RIO, BALASTO, TABLAS Y CUADROS O CUARTONES DE 3X.20X.04 METROS, PUNTILLAS O CLAVOS DE 2 Y 3”, ALAMBRE NEGRO O DE AMARRE, VARILLAS DE ½” DE 6 METROS, HIERRO DE 1/8, ARCILLA INC. CON LAS CANTIDADES QUE INDICA EL APU. CARGUE, RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | Und | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **18** |  **GASTOS GENERALES**  |   |   |
| 18,1 | ASEO GENERAL DE LA OBRA | Glb | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 18,2 | RETIRO DE CERRAMIENTOS PROVISIONALES | Glb | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| **19** |  **ARMADO HORNO Y DOTACIÓN**  |   |   |
| 19,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PAILA 0,80X.80 EN ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 3/8 REFERENCIA 304 CON FALCA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 DE 1.17X1.17.  | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO PAILA 1.15X1 EN ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 3/16 REFERENCIA 304 CON FALCA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 DE 1.17X1.5 | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO CALDERO SEMICILINDRO 1,00X1,05 EN ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 3/16 REFERENCIA 304 CON FALCA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 DE 1.5X1.5 | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO CALDERO SEMICILINDRO 1,20X1,05 EN ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 3/16 REFERENCIA 304 CON FALCA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 DE 1.5X1.5 | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO CALDERO PIRO ACANALADO DE 1,20X2,00 CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE REFERENCIA 304 CALIBRE 14 CON ESPEJOS EN 3/16, TRES TUBOS, SALIDA EN ACERO ROSCADA EN 21/2” FALCA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16. ENTRADA EN ACERO INOXIDABLE EN 2 1/2” | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO CALDERO ACANALADO DE 1,20X2,00 CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE REFERENCIA 304 CALIBRE 14 CON ESPEJOS EN 3/16, TRES TUBOS, SALIDA EN ACERO ROSCADA EN 21/2” FALCA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16. ENTRADA EN ACERO INOXIDABLE EN 2 1/2” | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO MELOTERA EN ACERO INOXIDABLE CON ALETAS | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO PASA FUEGOS EN HIERRO GRIS CALIBRE 1/4X2” | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO CONDUCCIÓN DE JUGOS EN ACERO INOXIDABLE PARA LÍQUIDOS EN EBULLICIÓN CON VÁLVULA DE 3” EN ACERO INOXIDABLE Y MANGO TIPO RADIADOR. | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO VÁLVULA DE CONTROL DE TIRO | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO ENTRADA DE HORNO DE .35X.4 EN HIERRO GRIS FUNDIDAS | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO TRAPICHE 4D CON TRANSMISIÓN FRESADA EN ACERO POR CATALINA COLGADA. CUREÑAS EN ACERO NODULAR. SISTEMA DE LUBRICACIÓN POR GRASA DE ALTA PRESIÓN. EJES EN ACERO 4140. | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO POLEA Y BANDA INSTALACIÓN TRAPICHE | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO MOTOR TIPO DIESEL DE 16,2 REFRIGERADO POR AGUA. ENCENDIDO MANIVELA, CON TANQUE Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO POZUELO EN ACERO PARA JUGOS 1X1.5X.4 CALIBRE 16 | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO PRE LIMPIADORES TIPO CIMPA 1Y2 DE 1X.4X.5 PARA DECANTACIÓN DE LODOS Y SÓLIDOS EN LOS JUGOS. | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO FILTRO CACHACERO DE 1.5X.5X.5 PARA DECANTAR Y SEPARAR GUARAPO HERVIDO DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS EN EL PROCESO DE LIMPIEZA. | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO PARRILLAS EN HIERRO GRIS FUNDIDAS DE 1.2X .15X. 06 (CÁMARA DE COMBUSTIÓN.) | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO PARRILLAS EN HIERRO GRIS FUNDIDAS DE 0,75X .15X. 06 (CÁMARA DE COMBUSTIÓN.) | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |
| 19,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO GAVERAS EN MADERA DE SEIS AGUJEROS EN MADERA COCIDA PARA MOLDEO DE PANELA. | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem. |

* + **OTRAS CONDICIONES Y REQUISITOS CONEXOS**

| **Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización:**Marque con una x la respuesta que considera correcta | **Sus respuestas** |
| --- | --- |
| ***Sí*** ***Se cumplirá*** | ***No******Se cumplirá*** | ***Si la respuesta es no, sírvase hacer una contrapropuesta*** |
| Tiempo de entrega estimado 4 MESES |  |  |  |
| Validez de la cotización |  |  |  |
| Todas las provisiones de los Términos y Condiciones Generales del PNUD  |  |  |  |
| Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización |  |  |  |

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

1. Formato de experiencia específica de la firma.

|  |
| --- |
|  **SECCIÓN 1: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN** |
| En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para la realización de este encargo. * 1. Breve descripción del Licitante como entidad: *Ver lo indicado en el numeral 1, capítulo 1.*
	2. Proporcionen el último informe financiero auditado: *Ver lo indicado en el numeral 8, capítulo 1.*
	3. Trayectoria y experiencias: Proporcionen la siguiente información relativa a los contratos de experiencia empresarial que tenga relación o sea relevante para las exigencias del presente Contrato de conformidad al numeral: “criterios de evaluación” de la Solicitud de Cotización.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto del contrato** | **Contratante** | **Valor del contrato** | **Fecha de inicio del contrato** | **Fecha de fin del contrato** | **Tipos de actividades realizadas** | **Referencias de contacto (nombre, teléfono, correo electrónico)** |
| Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar |
| Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar |
| Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar |

 |

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

1. Certificaciones de experiencia de la firma.

Adjunte las certificaciones de los contratos y/o liquidaciones conforme a las condiciones planteadas en el numeral: “criterios de evaluación” de la Solicitud de Cotización, las cuales **deberán** contener como mínimo:

* Entidad contratante
* Contratista
* Objeto del contrato
* Valor del contrato
* Fecha de inicio
* Fecha de terminación
* Datos de contacto (dirección, teléfono, página web (si aplica))
* Los documentos anteriores deberán ser emitidos por la(s) entidad(es) contratante(s).
1. Formato de hoja de vida y carta de compromiso del personal clave propuesto.

Este formato debe estar debidamente diligenciado y firmado por, como mínimo, el personal clave propuesto conforme a las indicaciones dadas en el formato.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL**3.1 Cuadro horario del personalDada la importancia crítica de la preparación del personal para el éxito del Contrato, el PNUD no permitirá realizar sustituciones de personal cuyas calificaciones hayan sido examinadas y aprobadas durante el proceso de licitación. (Si la sustitución de dicho personal es inevitable, el o los reemplazantes estarán sujetos a la aprobación del PNUD. No podrá derivarse ningún aumento de costos como resultado de una sustitución.)3.2 Calificaciones del personal clave: Sírvanse proporcionar currículos del personal clave (jefe de equipo, personal directivo y empleados disponible en la ejecución de este proyecto. Los currículos deben demostrar las calificaciones en ámbitos relevantes para el contrato. **Rogamos utilicen el siguiente formulario, con la información de mínimo el personal clave propuesto**:**Director de Obra**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto del contrato** | **Contratante** | **Valor del contrato** | **Fecha de inicio del contrato** | **Fecha de fin del contrato** | **Tipos de actividades realizadas** | **Cargo** |
| Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar |
| Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar |
| Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | Indicar |
| **Cargo en relación con este Contrato:** | Indicar |
| **Nacionalidad:**  | Indicar |
| **Información de contacto:** | Indicar |
| **Países en los que ha adquirido su experiencia de trabajo:** | Indicar |
| **Conocimientos lingüísticos:** | Indicar |
| **Calificaciones educativas y otras:** | Indicar |
| **Resumen de experiencia:** Destáquese la experiencia en la región y en proyectos similares. Indicar |
| **Referencias (mín. 3):** | **Referencia 1***Nombre* Indicar*Cargo* Indicar*Organización* Indicar*Información de contacto* Indicar*Dirección* Indicar*Teléfono* Indicar*Correo electrónico* Indicar*Otros* Indicar**Referencia 2***Nombre* Indicar*Cargo* Indicar*Organización* Indicar*Información de contacto* Indicar*Dirección* Indicar*Teléfono* Indicar*Correo electrónico* Indicar*Otros* Indicar**Referencia 3***Nombre* Indicar*Cargo* Indicar*Organización* Indicar*Información de contacto* Indicar*Dirección* Indicar*Teléfono* Indicar*Correo electrónico* Indicar*Otros* Indicar |
|  |
| **Declaración:**Por la presente, confirmo mi intención de servir en el puesto indicado, así como mi disponibilidad actual para servir durante el periodo del contrato propuesto. También entiendo que cualquier declaración intencionalmente falsa de los datos descritos anteriormente puede conducir a mi inhabilitación, antes de mi entrada en funciones o durante las mismas.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma del Jefe de Equipo/Miembro designado Fecha firmado\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

**Residente de Obra**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto del contrato** | **Contratante** | **Valor del contrato** | **Fecha de inicio del contrato** | **Fecha de fin del contrato** | **Tipos de actividades realizadas** | **Cargo** |
| Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar |
| Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar |
| Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | Indicar |
| **Cargo en relación con este Contrato:** | Indicar |
| **Nacionalidad:**  | Indicar |
| **Información de contacto:** | Indicar |
| **Países en los que ha adquirido su experiencia de trabajo:** | Indicar |
| **Conocimientos lingüísticos:** | Indicar |
| **Calificaciones educativas y otras:** | Indicar |
| **Resumen de experiencia:** Destáquese la experiencia en la región y en proyectos similares. Indicar |
| **Referencias (mín. 3):** | **Referencia 1***Nombre* Indicar*Cargo* Indicar*Organización* Indicar*Información de contacto* Indicar*Dirección* Indicar*Teléfono* Indicar*Correo electrónico* Indicar*Otros* Indicar**Referencia 2***Nombre* Indicar*Cargo* Indicar*Organización* Indicar*Información de contacto* Indicar*Dirección* Indicar*Teléfono* Indicar*Correo electrónico* Indicar*Otros* Indicar**Referencia 3***Nombre* Indicar*Cargo* Indicar*Organización* Indicar*Información de contacto* Indicar*Dirección* Indicar*Teléfono* Indicar*Correo electrónico* Indicar*Otros* Indicar |
|  |
| **Declaración:**Por la presente, confirmo mi intención de servir en el puesto indicado, así como mi disponibilidad actual para servir durante el periodo del contrato propuesto. También entiendo que cualquier declaración intencionalmente falsa de los datos descritos anteriormente puede conducir a mi inhabilitación, antes de mi entrada en funciones o durante las mismas.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma del Jefe de Equipo/Miembro designado Fecha firmado\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

 |

1. Certificaciones de estudios realizados y laborales.

Las certificaciones de los contratos y/o liquidaciones conforme a las condiciones planteadas en el numeral: “criterios de evaluación” de la Solicitud de Cotización, **deberá** contener como mínimo:

* Entidad contratante
* Contratista
* Objeto del contrato
* Valor del contrato
* Fecha de inicio
* Fecha de terminación
* Datos de contacto (dirección, teléfono, página web (si aplica))

Los documentos anteriores deberán ser emitidos por la(s) entidad(es) contratante(s).

1. Programación detallada de las actividades por tiempo y de acuerdo con los capítulos e ítems.

Indique la programación detallada de las actividades por tiempo conforme a las especificaciones técnicas (se sugiere sean en Project).

1. Certificados de calidad.

Por favor adjunte en este numeral las certificaciones de calidad o similares que tenga su empresa. En caso de no poseerlos, por favor escribir: “No aplica”.

1. Certificado de existencia y representación legal.

Por favor adjunte en este numeral el certificado de existencia y representación legal de su empresa y/o equivalente. Tenga en cuenta que el certificado deberá no tener una fecha de expedición superior a 3 meses.

1. Autorización de la junta directiva o junta de socios.

Presente la autorización para presentar oferta y suscribir contrato, únicamente en los casos en que la autorización delegada al Representante Legal de la firma es inferior al valor de la oferta presentada o el representante legal posea limitaciones para contratar

1. Formato de pruebas o certificados de sostenibilidad ambiental.

Se sugiere anexar las certificaciones que la empresa tenga de cumplimiento ambiental.

En caso de no tenerlas pero la empresa cumpla y juramenta cumplir con los estándares ambientales, se sugiere utilizar el siguiente formulario:

Ciudad, fecha (día/mes/año)

Señor(es)

PNUD Colombia

Ciudad

Yo, nombre del representante legal, identificado con cedula de ciudadanía número de cedula del representante legal y ciudad de expedición, por medio del presente documento me permito certificar que la empresa nombre de la organización cumple con los estándares ambientales requeridos para la ejecución de la presente licitación y contribuye a la sostenibilidad ecológica y a la reducción de los impactos ambientales adversos.

Atentamente les saluda,

Firma del revisor fiscal o contador [*firma completa e iniciales*]:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre de la empresa:

Información de contacto:

*[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]*

1. Formato de Joint Venture, Consorcios o Asociaciones.

**Documentos que avalan la elegibilidad**

**y las calificaciones del Licitante**

Formulario de informaciones del Licitante[[3]](#footnote-3)

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta*]

IaL n°: *[indíquese el número]*

Página \_\_\_\_\_\_\_\_ de\_\_\_\_\_\_\_ páginas

|  |
| --- |
| 1. Nombre legal del Licitante *[indíquese el nombre legal del Licitante]* |
| 2. Si se trata de un Joint Venture , nombre legal de cada una de las partes: *[indíquese el nombre legal de cada una de las partes deJoint Venture)]* |
| 3. País o países actuales o previstos para el registro/operación: *[indíquese el país de registro actual o previsto]* |
| 4. Año de registro en dicho lugar: *[indíquese el año de registro del Licitante]* |
| 5. Países donde opera | 6. N° de empleados en cada país  | 7. Años de operación en cada país |
| 8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: *[indíquese la dirección legal del Licitante en el país de registro]* |
| 9. Monto y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos cinco (5) años |
| 10. Última calificación crediticia (con puntuación y fuente, si las hay)  |
| 11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de la situación actual y los resultados, en los casos ya resueltos. |
| 12. Información sobre el representante autorizado del Licitante Nombre: *[indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante]* Dirección: *[indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante]* Teléfono/Fax: *[indíquese los números de teléfono y fax del representante autorizado del Licitante]* Dirección de correo electrónico: *[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del Licitante]* |
| 1. ¿Está usted incluido en la Lista Consolidada 1267/1989 de las Naciones Unidas? (Sí / No)
 |
| 14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: * Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos
* Si se trata de un Joint Venture/Consorcio, copia del memorando de entendimiento o carta de intenciones para la creación de un la JV/consorcio, o registro de JV/consorcio, si lo hay
* Si se trata de una corporación pública o una entidad controlada o propiedad del Estado, documentos que establecen la autonomía financiera y legal y el cumplimiento del derecho mercantil.
 |

Formulario de informaciones sobre socios de un Joint Venture ( si se encuentra registrado)**[[4]](#footnote-4)**

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta*]

IaL n°: *[indíquese el número]*

Página \_\_\_\_\_\_\_\_ de\_\_\_\_\_\_\_ páginas

|  |
| --- |
| 1. Nombre legal del Licitante *[indíquese el nombre legal del Licitante]* |
| 2. Nombre legal del asociado al JV: *[indíquese el nombre legal de asociado]* |
| 3. País de registro de laJV: *[indíquese el país de registro de la empresa mixta]* |
| 4. Año de registro: *[indíquese el año de registro del asociado]* |
| 5. Países donde opera | 6. N° de empleados en cada país  | 7. Años de operación en cada país |
| 8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: *[indíquese la dirección legal del asociado en el país de registro]* |
| 9. Valor y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos cinco (5) años |
| 10. Última calificación crediticia (si la hay)  |
| 11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de la situación actual y los resultados en los casos ya resueltos. |
| 12. Información sobre el representante autorizado del asociado al JV  Nombre: *[indíquese el nombre del representante autorizado del asociado aJoint venture]* Dirección: *[indíquese la dirección del representante autorizado del asociado aJoint Venture]* Teléfono/Fax: *[indíquese el teléfono/fax del representante autorizado del asociado a laJoint Venture]* Dirección de correo electrónico: *[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del asociado aJoint Venture]* |
| 14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: *[márquense el cuadro o los cuadros de los documentos originales que se adjuntan]* * Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos
* Artículos de la incorporación o Registro de la empresa citada en el punto 2 supra.
* Cuando se trate de una entidad de propiedad pública, los documentos que establecen su autonomía financiera y legal y sujeción al Derecho Comercial.
 |

1. *Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Propuesta.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.* [↑](#footnote-ref-4)