**FORMATO No. 1**

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC)**

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN, LISTA DE PRECIOS Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Fecha:** [*indicar fecha de la presentación de la cotización*]

MA 63 2016 – SDC No. 9

A: Fundación SERVIAGRO

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización - SDC, incluyendo los adendas No. [*no aplica*];
2. De conformidad con los documentos de SDC me comprometo a suministrar el requerimiento, de acuerdo a las especificaciones solicitadas más adelante.
3. El precio total de mi oferta, es por un valor de [*expresar el precio de la cotización en letras y números* ***EN COP$***], este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo a las cantidades solicitadas, así:

|  | **LISTA DE PRECIOS** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** | | **TIEMPO**  **DE ENTREGA** | **CUMPLE** | | **A** | **B** | **C** | **INDICAR** | | | **A X B** |
| **CANT**  **UNIDAD** | **VR. UNIT (COP) ANTES DE IVA** | **VR. TOTAL** | **X% IVA APLICADO** | | **VALOR (COP) IVA** | **VALOR TOTAL (COP) ANTES DE IVA** |
| **SI** | **NO** |
| 174 | MOTOR A GASOLINA TU - 26, 1.4 HP DE POTENCIA, 0.9 LITROS DE CAPACIDAD PARA COMBUSTIBLE, CILINDRAJE DE 25.6 CC, CAPACIDAD DE TANQUE DE 25 LITROS, PRESIÓN DE 100 A 150 PSI, CAUDAL DE 3 A 8 LITROS POR MINUTO, 12 KG DE PESO | |  |  |  | 1 |  |  |  | |  |  |
| 178 | TIPO PISTÓN; MATERIAL DEL PISTÓN ACERO INOXIDABLE; PRESIÓN MÁXIMA (PSI) 490; PRESIÓN DE TRABAJO (PSI) 300; MARCA MOTOR HONDA; REFERENCIA MOTOR GX200; RPM 800; TIPO DE BOMBA PISTÓN; COMBUSTIBLE GASOLINA; CAUDAL DE FUMIGACIÓN (LPM) 28 MOTOR DIESEL DE 6,5 HP. ACCESORIOS: LANZA, MANGUERA DE DESCARGA Y SUCCIÓN, 100 METROS DE MANGUERA, MANUAL DEL USUARIO. | |  |  |  | 4 |  |  |  | |  |  |
| 179 | FUMIGADORA PORTATIL A MOTOR. TANQUE DE COMBUSTIBLE 0,6 LITROS; MOTOR:TU 26 C.C., 1.4 HP, 2 TIEMPOS; DESCARGA MAXIMA 8 LITROS POR MINUTO; TIPO DE PISTON ACERO INOXIDABLE; PESO EN SECO 6,5 KG ACCESORIOS: PISTOLA BAÑA GANADO, LANZA CORTA, TARRO MEXCLADOR, MANGUERA DE DESCARGA Y SUCCIÓN, MANUAL DEL USUARIO. | |  |  |  | 1 |  |  |  | |  |  |
| 180 | GENERADOR DE ENERGIA DE 900 W. PLANTA ELECTRICA POTENCIA EN HP 1,55; POTENCIA EN VATIOS 950 W. | |  |  |  | 1 |  |  |  | |  |  |
| 181 | PESO EN SECO SIN ACCESORIOS: 8,7 KG.; CILINDRAJE: 45,7 C.C.; LONGITUD TOTAL: 1,82 M.; CAPACIDAD COMBUSTIBLE: 950 ML. ACCESORIOS INCLUÍDOS: ACEITE, CUCHILLAS CORBATÍN, FRASCO MEZCLADOR, TUBO DE GRASA, GAFAS DE PROTECCIÓN, ARNÉS PROFESIONAL, JUEGO DE HERRAMIENTAS, MANUAL DE INSTRUCCIONES. PRESENTACIÓN: UNIDAD. PREFERIBLEMENTE ECHO 4605 O SU EQUIVALENTE | |  |  |  | 20 |  |  |  | |  |  |
| 182 | MOTOR DE 2 TIEMPOS. PESO EN SECO SIN ACCESORIOS: 8 KG.; CILINDRAJE: 41,5 C.C.; POTENCIA: 2,3 HP; CAPACIDAD COMBUSTIBLE: 1.000 CC; CARBURADOR: DIAFRAGMA. ACCESORIOS INCLUÍDOS: ACEITE, CUCHILLAS CORBATÍN, FRASCO MEZCLADOR, TUBO DE GRASA, GAFAS DE PROTECCIÓN, ARNÉS PROFESIONAL, JUEGO DE HERRAMIENTAS, MANUAL DE INSTRUCCIONES. PRESENTACIÓN: UNIDAD. PREFERIBLEMENTE SHINDAIWA JAPONESA B 45 O SU EQUIVALENTE | |  |  |  | 42 |  |  |  | |  |  |
| 184 | MOTOR DE 2 TIEMPOS. PESO EN SECO SIN ACCESORIOS: 7,6 KG.; CILINDRAJE: 41,5 C.C.; POTENCIA: 2,01 HP; CAPACIDAD COMBUSTIBLE: 950 CC ACCESORIOS INCLUÍDOS: ACEITE, CUCHILLAS CORBATÍN, FRASCO MEZCLADOR, TUBO DE GRASA, GAFAS DE PROTECCIÓN, ARNÉS PROFESIONAL, JUEGO DE HERRAMIENTAS, MANUAL DE INSTRUCCIONES. PRESENTACIÓN: UNIDAD. PREFERIBLEMENTE HUSQVARNA 143 RII O SU EQUIVALENTE | |  |  |  | 113 |  |  |  | |  |  |
| 186 | MOTOBOMBA DE PRESION DE 3" DE SUCCION X 3" DE DESCARGA; CON MOTOR A GASOLINA 4T DE 9 HP; INCLUYE MANGUERA DE SUCCION DE 3" X 6 METROS Y VALVULA DE PIE DE 3". | |  |  |  | 1 |  |  |  | |  |  |
| 187 | MOTOBOMBA DE PRESION DE 1,5" DE SUCCION X 1,5" DE DESCARGA; CON MOTOR A GASOLINA 4T DE 2 HP; INCLUYE MANGUERA DE SUCCION DE 1,5" X 6 METROS Y VALVULA DE PIE DE 1,5" | |  |  |  | 4 |  |  |  | |  |  |
| 188 | MOTOBOMBA DE PRESION DE 1,5" DE SUCCION X 1,5" DE DESCARGA; CON MOTOR A GASOLINA 4T DE 6,5 HP; INCLUYE MANGUERA DE SUCCION DE 1,5" X 6 METROS Y VALVULA DE PIE DE 1,5" | |  |  |  | 4 |  |  |  | |  |  |
| 189 | PICAPASTOS: 2000 A 2500 KG/HORA DE PRODUCCIÓN, 300 - 350 R.P.M DEL VOLANTE. MOTOR DE 6.5 HP, MODELO SK MGR 200, TIPO 4T O HV HORIZONTAL, 3600 R.P.M, 1,75 L/H DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, AUTONOMÍA 2.05 HORA-CUÑA, TIPO EJE ROSCA 3/4, 16 KG DE PESO | |  |  |  | 2 |  |  |  | |  |  |
| 190 | MOTOR ELÉCTRICO: 2-3 HP. PRODUCCIÓN DESINTEGRADORA CEREALES SECOS: 50-300 KG/H. PRODUCCIÓN PICANDO FORRAJES: 300-800 KG/H. MARTILLLOS:8. CUCHILLAS:2. CONTRACUCHILLAS: 1. REVOLUCIONES DEL ROTOR: 3200-3500 RPM. | |  |  |  | 1 |  |  |  | |  |  |
| 192 | PICAPASTOS: 500-3500 KG/HORA DE RENDIMIENTO, 2 CUCHILLAS, 820MM\*600MM\*750MM DE LARGO \*ANCHO \*ALTO Y 39 KG DE PESO APROXIMADAMENTE. MOTOR A GASOLINA DE 6.5HP: MODELO 6 6.5 HF - R, POTENCIA 6.5 HP, TIPO DE EJE ROSCADO, DIÁMETRO DEL EJE 5/8", ARRANQUE RETRACTIL | |  |  |  | 1 |  |  |  | |  |  |
| 221 | ELECTROBOMBA DE1 1/4" DE SUCCION X 1" DE DESCARGA; POTENCIA DEL MOTOR 0,5 HP; VOTAJE 110/120; CAUDAL MAXIMO 35 GPM. PREFERIBLEMENTE MARCA BARNES O SU EQUIVALENTE | |  |  |  | 20 |  |  |  | |  |  |
| 226 | INCUBADORA EN ACERO PARA 100 HUEVOS, 3 BANDEJAS | |  |  |  | 1 |  |  |  | |  |  |
| 230 | MALACATE METÁLICO DE 4 TONELADAS | |  |  |  | 1 |  |  |  | |  |  |
| 231 | MALACATE METÁLICO DE 2 TONELADAS | |  |  |  | 2 |  |  |  | |  |  |
| 277 | EMBUDO FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; CON UN SOPORTE PARA COLOCARLO EN LA PARED. TODOS LOS BORDES REDONDEADOS PARA EVITAR CORTES O ROZADURAS. MEDIDAS: ALTO 34 CM; DIAMETRO SUPERIOR 29 CM; DIAMETRO INFERIOR 9,6 CM | |  |  |  | 29 |  |  |  | |  |  |
|  | |  | | | | | | | | SUBTOTAL | |  |
| IVA | |  |
| TOTAL | |  |

1. Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: **90** días calendario, contados a partir de la presentación de la presente cotización. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;
2. Los materiales adecuación infraestructura se entregarán en los predios de los beneficiarios o donde las vías carreteables lo permitan, en los municipios de Puerto Caicedo (veredas El Bagre, El Paraíso, El Venado, Guayabales, La Esmeralda, La Isla, Los Cristales, Palmas, Pedregosa, Villa Flor), y en el Municipio de Villagarzón (veredas Bajo Eslabón, Cafelina, Canagucho, El Guineo, El Porvenir, Jordania, La Concepción, La Leticia, La Mariposa, La Palestina, Las Toldas, San Isidro, Uchupayaco, Villa Colombia, Villa Hermosa), Putumayo, de acuerdo con las especificaciones y obligaciones establecidas en la SDC.
3. Los bienes objeto de la presente invitación se cancelarán así: 40% del contrato contra entrega de cronograma de entregas y pólizas correspondientes como son: a) Póliza de buen manejo de anticipo por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más. b) Póliza de cumplimiento por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más. c) Póliza de calidad y correcto funcionamiento del bien: el 100% del valor de los bienes adquiridos, con una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más; y un pago del 60% una vez se haya entregado la totalidad de la maquinaria, equipos y herramientas, previa acta de recibido a satisfacción por parte de Fundación SERVIAGRO.
4. Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener las garantías a que haya lugar y presentar la documentación al día. (1 año de garantía del producto)
5. Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impida participar en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo.
6. Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
7. Entiendo que la Fundación SERVIAGRO, no está obligada a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Firma autorizada: [*firma del representante autorizado*]

Nombre y cargo del signatario: [*indicar nombre y cargo*]

Nombre del proponente: [*indicar nombre completo del proponente*]