**ADENDA No. 01**

**CONVENIO COL/K53 MA 96 DE 2018**

Proceso: **INVITACIÓN A LICITAR N° 01 DE 2018**

**ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR AGRÍCOLA Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS (CORTAMALEZA DE TIRO, RASTRA DE DISCO, RENOVADOR DE PRADERA, RASTRILLO PULIDOR, ARADO DE CINCEL, CUCHILLA DELANTERA, ZANJADORA Y PICAPASTO ENSILADORA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO COL K53 “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO EN COLOMBIA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL” EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE TIBÚ – NORTE DE SANTANDER, DESCRITO EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 96 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO DEL CATATUMBO – ASOPROGAC.**

1. Se modifica en la **INVITACIÓN A LICITAR N° 01 DE 2018**:

**Sección 3a: lista de requisitos y especificaciones técnicas**,  **se modifican los ítem 1- 4 y 5, resaltados en amarillo.**

**Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item**  **Nro** | **Items que deben suministrarse** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Descripción/especificaciones de los bienes** | **Otras informaciones** |
| 1 | Tractor | UNIDAD | 1 | **Motor:**  Potencia máxima: 100hp – 110hp (ISO 14396).  Nro de Cilindros: 4 (o mayor)  Cilindrada: 3.700 cm3 (o mayor)  Aspiración: Turbo |  |
| **Transmisión:**  Tipo: Sincronizada  Marchas: 12FX12R (o mayor) |
| **Toma de Fuerza:**  Velocidad (rpm): 540 RPM o mayor |
| **Embrague:**  Tipo: Doble disco  Acondicionamiento: Mecánico |
| **Sistema Hidráulico:**  Caudal de Bomba: 40 Lts/min (o mayor)  Capacidad de Levante: 3.000 kg (o mayor)  Categoría: II |
| **Tracción:**  Tipo: 4X4 |
| **Carrocería:**  Techo: Si  Neumáticos: 4WD |
| 4 | Renovador de Pradera | UNIDAD | 1 | **Especificaciones mínimas**  Numero de Cinceles: 3  Ancho de trabajo: 1,80mts  Con tolva abonadora.  Potencia: Acorde a tractor del Item Nro 1. | Ofertar solo ítems que garanticen un funcionamiento técnico optimo del tractor ofertado en el ítem Nro 1. |
| 5 | Rastrillo Pulidor | UNIDAD | 1 | **Especificaciones mínimas**  Tipo: De alce  Numero de Discos: 36 discos  Tipo de Rodamiento: de unidad sellada  Diámetro del disco: 20"  Ancho de trabajo: 3,2 mts,  Potencia: Acorde a tractor del Item Nro 1 | Ofertar solo ítems que garanticen un funcionamiento técnico optimo del tractor ofertado en el ítem Nro 1. |

Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente adenda se mantienen sin modificación alguna.

Tibu, Norte de Santander, Septiembre 21 de 2018