**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES**

**POR PARTE DE LOS PROVEEDORES[[1]](#footnote-1)**

***(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas***

***con el membrete oficial del suministrador[[2]](#footnote-2))***

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia **2015-5106.**

**1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

Fecha: ***[indicar fecha de la presentación de la cotización]***

SDC N°: ***Indicar el número del proceso***

A: Señores Representante Residente del PNUD

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización - SDC, incluyendo los adendas No. [***indicar el número y fecha de emisión de cada adenda, si no aplica indicar "no aplica***"];
2. De conformidad con los documentos de SDC me comprometo a suministrar  ***Indicar el objeto del proceso***.
3. El precio total de mi oferta, es por un valor de ***[expresar el precio de la cotización en letras y números]***, este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo a las cantidades solicitadas.
4. Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: **90 días calendario**, contados a partir de la presentación de la presente cotización, de conformidad con los documentos de la Solicitud de Cotización. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;
5. Las obras o trabajos se entregaran en un plazo de ***indicar el plazo de acuerdo a lo solicitado en la SDC*** , y de acuerdo con las especificaciones y obligaciones establecidas en la SDC
6. Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener las garantías a que haya lugar.
7. Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impida participar en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo
8. Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;
9. Entiendo que el PNUD no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

|  |  |
| --- | --- |
| Dirección indicar |  |
| Ciudad indicar |  |
| Teléfono indicar |  |
| Fax indicar |  |
| Correo electrónico indicar |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Otra persona de contacto |  |
| Nombre indicar |  |
| Teléfono indicar |  |
| Fax indicar |  |
| Correo electrónico indicar |  |

**1.2. Lista de cantidades de obra, precios unitarios, valor total de la oferta**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE OBRA CIVIL** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANT.** | **VR. UNIT** | **VR.TOTAL** | **VR. CAPITULO** |
| **1** | **PRELIMINARES** |   |   |   |   |   |
| 1,1 | DESMONTE Y RETIRO CANALES. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | ML | 26 |  |  |  |
| 1,2 | DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA DE TEJA ASBESTO CEMENTO, INCLUIDA LA ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 140 |   |   |   |
| 1,4 | DEMOLICIÓN CIELO RASO EN MADERA. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 140 |   |   |   |
| 1,5 | DESMONTE Y RETIRO DE MARCOS Y PUERTAS. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | UND | 2 |   |   |   |
| 1,6 | DESMONTE Y RETIRO DE VENTANAS. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 15 |   |   |   |
| 1,7 | DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E= 0.17 MT CON RETIRO. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 63,4 |   |   |   |
| 1,8 | DEMOLICIÓN PISO BALDOSA Y MORTERO. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 50 |   |   |   |
| 1,9 | DESMONTE APARATO SANITARIO. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | UND | 2 |   |   |   |
| 1,1 | DESMONTE ENTREPISO MADERA. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 11,53 |   |   |   |
| 1,11 | DEMOLICIÓN PLACA CONTRAPISO EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 12 |   |   |   |
| 1,12 | DESCAPOTE MANUAL ESPESOR 15 CM. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 66,53 |   |   |   |
| 2 | **CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA** |   |   |   |   |   |
|   | **EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS** |   |   |   |   |   |
| 2,1 | EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS Y CIMIENTOS (MEDIDA VARIABLE, PROM=1,5 MTS O HASTA ENCONTRAR SUELO FIRME. INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA, TRANSPORTES, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. | M3 | 30 |   |   |   |
| 2,2 | RELLENOS RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% CON PLANCHA VIBRATORIA. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS.  | M3 | 20,4 |   |   |   |
|   | **CONCRETOS DE CIMENTACIÓN** |   |   |   |   |   |
| 2,3 | CONCRETO POBRE PARA LIMPIEZA. e = 5 cm f'c=2000Psi. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 10 |   |   |   |
| 2,4 | CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=3000Psi. LARGO 1M, ANCHO 1M, H=0,30 MT.INCLUYE MATERIALES, FORMALETAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M3 | 3 |   |   |   |
| 2,5 | VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3000Psi. 0,25M X 0,25 MINCLUYE MATERIALES, FORMALETAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | M3 | 3,15 |   |   |   |
| 2,6 | PLACA DE CONTRAPISO E= 0,10 M 2.500 PSI INCLUYE SUMINISTRO, CORTE AMARRE Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA CON ALAMBRES DE ALTA RESISTENCIA SOLDADOS PERPENDICULARMENTE. RESISTENCIA DE 5250 KG/CM ². (75000PSI.) Ó SUPERIOR. DEBEN CUMPLIR CON LAS NORMAS ICONTEC, ASTM Y NORMA NSR 10. INCLUYE ALAMBRE NEGRO No. 18 UTILIZADO PARA EL AMARRE DE LAS MALLAS.  | M2 | 11,53 |   |   |   |
| 2,7 | SUMINSITRO Y FIGURADO A TODO COSTO ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM2 (60000PSI), INCLUYE AMARRES EN ALAMBRE DULCE | KG | 763,24 |   |   |   |
| **3** | **DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS** |   |   |   |   |   |
| 3,1 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,80 X 0,80 MTS. EN LADRILLO TOLETE, INTERIOR REVESTIDO CON PAÑETE DE MORTERO 1:2 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE DE 2 CM DE ESPESOR. TAPA DE CONCRETO REFORZADO DE 2.000 PSI DE ESPESOR DE 8 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO EN ÁNGULOS DE ACERO DE 2" x 2"x 1/8". FONDO EN RECEBO COMPACTADO DE 10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES, MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | UND | 2 |   |   |   |
| 3,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE SISTEMA DE POZO SEPTICO DE 1000 LITROS, INCLUYE CAMPO DE INFILTRACIÓN DE ACUERDO A TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN Y ENSAYOS A REALIZAR REQUERIDOS POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | UND | 1 |   |   |   |
| 4 | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS** |   |   |   |   |   |
| 4,1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE f'c=3000Psi. 0,25M X 0,250M DE ACUERDO A TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN Y ENSAYOS A REALIZAR REQUERIDOS POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | M3 | 2 |   |   |   |
| 4,2 | VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,25 x 0,25 M, DE ACUERDO A TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN Y ENSAYOS A REALIZAR REQUERIDOS POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | M3 | 4,97 |   |   |   |
| 4,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO ESTRUCTURAL CERRADO 4"x2", 15 MM , INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO DE TERMINADO, DE ACUERDO A TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN Y ENSAYOS A REALIZAR REQUERIDOS POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | M2 | 150 |   |   |   |
| 4,4 | SUMINSITRO Y FIGURADO A TODO COSTO ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM2 (60000PSI), INCLUYE AMARRES EN ALAMBRE DULCE | KG | 1.115,20 |   |   |   |
| 5 | **MAMPOSTERÍA** |   |   |   |   |   |
| 5,1 | MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN E= 0,12 M (DIVISORIO BODEGAS). INCLUYE TRANSPORTE DESDE LA PLANTA HASTA LA OBRA, MORTERO DE PEGA Y LOS MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE JUNTAS INCLUIDAS ENTRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES. SE EXIGIRÁ CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LA NSR 10 – TÍTULO D 3.8 – EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DE MAMPOSTERÍA  | M2 | 25 |   |   |   |
| 6 | **PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO** |   |   |   |   |   |
| 6,1 | DINTEL EN CONCRETO a<=15 h<=35cm f'c=3000Psi, CON REFUERZO DE ACERO Y SISTEMA DE ANCLAJE ACABADO PAÑETADO Y PINTADO, FORMALETA EN AGLOMERADO, CON BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE MONTAJE DONDE CORRESPONDA. EMPOTRAMIENTO DE 0,15 MTS A CADA LADO | ML | 3,6 |   |   |   |
| 7 | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** |   |   |   |   |   |
| 7,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED GENERAL DE AGUA FRIA PVC PRESION DE PRIMERA CALIDAD CON ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL PARA SOLDAR. COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, SOLDADURAS, ANCLAJES, VÁLVULAS, ETC., NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUA FRÍA DESDE LA SALIDA HASTA LA LLEGADA A LOS REGISTROS DE UTILIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS UNIDADES SANITARIAS DE AGUA POTABLE. INCLUYE TAMBIÉN ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS. | UND | 1 |   |   |   |
| 7,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA 1/2". COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, ETC., NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA DESDE CODO A NIVEL DE PISO HASTA LA TEE DE DERIVACIÓN DE CADA APARATO. SE INCLUYEN LOS PUNTOS DE AGUA FRÍA POTABLE Y AGUAS LLUVIAS EN APARATOS SANITARIOS. INCLUYE TAMBIÉN LAS TAPAS PARA PROTECCIÓN DE LAS BOCAS, ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS.  | UND | 2 |   |   |   |
| 7,3 | PUNTO DESAGUE SANITARIO 4" | UND | 1 |   |   |   |
| 7,4 | PUNTO DESAGUE SANITARIO 3" | UND | 1 |   |   |   |
| 7,5 | RED SANITARIA PVC-S 4", INCLUYE MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, ETC., NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES. INCLUYE ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS,EXCAVACIONES, RELLENOS, RESANES Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS | ML | 20 |   |   |   |
| 8 | **INSTALACION ELECTRICA** |   |   |   |   |   |
| 8,1 | ACOMETIDA AEREA TRIFÁSICA MAXIMO 30 MT, INCLUYE DUCTOS, CODUCTORES, EQUIPO PARA MEDIDA TRIFÁSICO EN CAJA METALICA HOMOLOGADA INCRUSTADA EN MURO. COMPRENDE LA MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, ETC., NECESARIOS INCLUYE ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS, MANIOBRA ELECTRICA Y PAGOS DE MATRICULA Y DERECHOS DE CONEXIÓN AL OPERADOR DE RED ELECTRICA DE LA ZONA. | UND | 1 |   |   |   |
| 8,2 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON ARMARIO HOMOLOGADO, BARRAJE DE 225A, NEUTRO, BARRA DE TIERRA, PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS (AUTOMATICOS) Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYE ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS, MANIOBRA ELECTRICA  | UND | 1 |   |   |   |
| 8,3 | SALIDA TOMA MONOFÁSICA DOBLE COMPLETA CON POLO A TIERRA INCLUYE APARATO | UND | 13 |   |   |   |
| 8,4 | SALIDA LAMPARA INCLUYE APARATO, COMPLETA | UND | 14 |   |   |   |
| 8,5 | SUMINISTRO, ENSAMBLADO, INSTALACIÓN Y ALAMBRADO DE LAMPARAS FLUORESCENTES DE 2 x 96 w PARA USO INTERIOR, CON BALASTO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 120-277V. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 7 |   |   |   |
| 8,6 | SUMINISTRO, ENSAMBLADO, INSTALACIÓN Y ALAMBRADO DE LAMPARA PARED BLANCA (BAÑO). INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | UND | 1 |   |   |   |
| 8,7 | SUMINISTRO, ENSAMBLADO, INSTALACIÓN Y ALAMBRADO DE APLIQUE DE PARED, TIPO TORTUGA ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO A PRUEBA DE HUMEDAD DE 50 W 120 V. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 6 |   |   |   |
| 9 | **PAÑETES Y REVOQUES** |   |   |   |   |   |
| 9,1 | PAÑETE LISO MURO INTERIOR 1:4 E=1,5 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 480 |   |   |   |
| 9,2 | PAÑETE LISO MURO EXTERIOR 1:4 E=1,5 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 280 |   |   |   |
| **10** | **PISOS** |   |   |   |   |   |
| 10,1 | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 h=4 CM. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 130 |   |   |   |
| INICIAR UNA VEZ ESTÉN COMPLETAS LAS DUCTERÍAS ELÉCTRICAS O DE SUMINISTRO SOBRE LA LOSA Y TERMINADO Y DETALLADO EL PAÑETE SOBRE MUROS PERIMETRALES.  |   |   |   |
| 10,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO 30 X 30 ALFA O SIMILAR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 130 |   |   |   |
| 11 | **CUBIERTA** |   |   |   |   |   |
| 11,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA FIBROCEMENTO No. 4, INCLUYE AMARRES Y GANCHO FIJACIÓN DE 55 MM. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 140 |   |   |   |
| 11,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO FIJA. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | ML | 14 |   |   |   |
| 11,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS INCLUYE SOPORTES. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | ML | 26 |   |   |   |
| 11,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PLÁSTICA DE AGUAS LLUVIAS 4". INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | ML | 15 |   |   |   |
| 11,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE LÁMINA ALUMINIO 7MM X 0.20 MTS, SOBRE CUBIERTA, INCRUSTADO EN MURO 4 CMS, INCLUYE: REGATA SOBRE MURO, RESANE DE MURO, PINTURA ANTICORROSIVA.  | ML | 24 |   |   |   |
| **12** | **CIELOS RASOS** |   |   |   |   |   |
| 12,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C.F.LAMINA BOARD 1214x605x4MM PERFILERIA ALUMINIO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 125 |   |   |   |
| 13 | **CARPINTERÍA METÁLICA** |   |   |   |   |   |
| 13,1 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PUERTA EN LÁMINA ENTAMBORADA CAL 16 INC. B= HASTA 1,0M ALTURA HASTA 2,20M ,PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO.INCLUYE PISAVIDRIOS, MANIJAS Y CERRADURA YALE DE TRES VUELTAS, ALFAJÍA, PERFILES, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. | UND | 8 |   |   |   |
| 13,2 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE VENTANA FIJA EN LÁMINA CR CAL. 18. INCLUYE PISAVIDRIOS, MANIJAS, ALFAJÍA, PERFILES, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE VIDRIO CRISTAL LAMINADO INCOLORO 4mm., REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE 1/2 INCLUYE TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE  | M2 | 25 |   |   |   |
| 13,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE 1/2 INCLUYE TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 125 |   |   |   |
| **14** | **ENCHAPES** |   |   |   |   |   |
| 14,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR. INCLUYE WIN ESQUINERO EN ALUMINIO, REMATE DE BORDE EN ÁNGULO DE ALUMINIO Y EMBOQUILLE. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 20 |   |   |   |
| **15** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS** |   |   |   |   |   |
| 15,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUAPLUS II CON PEDESTAL BLANCO.INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE GRIFO MEZCLA.LAVAM 4" L PRISMA-GALAX (M)", MONTAJE COMPLETO Y CONEXIÓN. | UND | 1 |   |   |   |
| 15,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCRUSTACIÓN CERÁMICA, DE TRES (JABONERA, PERCHA SIMPLE, PORTA ROLLO), PIEZAS, COLOR BLANCO. INCLUYE PEGADO Y EMBOQUILLE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | UND | 1 |   |   |   |
| **16** | **PINTURA** |   |   |   |   |   |
| 16,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE ESTUCO Y APLICACIÓN DE VINILO TIPO I PARA MUROS, 3 MANOS. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 354,86 |   |   |   |
| 16,2 | APLICACIÓN DE PINTURA, 100 % ACRÍLICAS TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, 3 MANOS, CON CARACTERÍSTICAS HIDRO-REPELENTES. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 280 |   |   |   |
| **17** | **VIDRIOS Y ESPEJOS** |   |   |   |   |   |
| 17,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS DE 4 MM. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | M2 | 0,5 |   |   |   |
| **SUBTOTAL TOTAL**  | **$ 0**  |
| ADIMINISTRACION (\_\_\_\_%) |   |
| IMPREVISTOS (\_\_\_\_\_%) |   |
| UTILIDAD (\_\_\_\_\_%) |   |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD (\_\_\_\_\_%) |   |
| **TOTAL COSTO OBRA CIVIL**  | **$ 0**  |

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

**1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y servicios conexos**

1. **Especificaciónes Técnicas generales**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SOLICITADA** | **Descripción/ especificación ofrecida** |
| **PRELIMINARES** | DESMONTE Y RETIRO CANALES. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA DE TEJA ASBESTO CEMENTO, INCLUIDA LA ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DEMOLICIÓN CIELO RASO EN MADERA. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DESMONTE Y RETIRO DE MARCOS Y PUERTAS. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DESMONTE Y RETIRO DE VENTANAS. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E= 0.17 MT CON RETIRO. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DEMOLICIÓN PISO BALDOSA Y MORTERO. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DESMONTE APARATO SANITARIO. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DESMONTE ENTREPISO MADERA. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DEMOLICIÓN PLACA CONTRAPISO EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DESCAPOTE MANUAL ESPESOR 15 CM. INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA:EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS** | EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS Y CIMIENTOS (MEDIDA VARIABLE, PROM=1,5 MTS O HASTA ENCONTRAR SUELO FIRME. INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA, TRANSPORTES, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| RELLENOS RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% CON PLANCHA VIBRATORIA. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS.  | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA:CONCRETOS DE CIMENTACIÓN** | CONCRETO POBRE PARA LIMPIEZA. e = 5 cm f'c=2000Psi. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=3000Psi. LARGO 1M, ANCHO 1M, H=0,30 MT.INCLUYE MATERIALES, FORMALETAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3000Psi. 0,25M X 0,25 MINCLUYE MATERIALES, FORMALETAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| PLACA DE CONTRAPISO E= 0,10 M 2.500 PSI INCLUYE SUMINISTRO, CORTE AMARRE Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA CON ALAMBRES DE ALTA RESISTENCIA SOLDADOS PERPENDICULARMENTE. RESISTENCIA DE 5250 KG/CM ². (75000PSI.) Ó SUPERIOR. DEBEN CUMPLIR CON LAS NORMAS ICONTEC, ASTM Y NORMA NSR 10. INCLUYE ALAMBRE NEGRO No. 18 UTILIZADO PARA EL AMARRE DE LAS MALLAS.  | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUMINSITRO Y FIGURADO A TODO COSTO ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM2 (60000PSI), INCLUYE AMARRES EN ALAMBRE DULCE | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS** | CAJA DE INSPECCIÓN 0,80 X 0,80 MTS. EN LADRILLO TOLETE, INTERIOR REVESTIDO CON PAÑETE DE MORTERO 1:2 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE DE 2 CM DE ESPESOR. TAPA DE CONCRETO REFORZADO DE 2.000 PSI DE ESPESOR DE 8 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO EN ÁNGULOS DE ACERO DE 2" x 2"x 1/8". FONDO EN RECEBO COMPACTADO DE 10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES, MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE SISTEMA DE POZO SEPTICO DE 1000 LITROS, INCLUYE CAMPO DE INFILTRACIÓN DE ACUERDO A TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN Y ENSAYOS A REALIZAR REQUERIDOS POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS** | COLUMNAS EN CONCRETO DE f'c=3000Psi. 0,25M X 0,250M DE ACUERDO A TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN Y ENSAYOS A REALIZAR REQUERIDOS POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,25 x 0,25 M, DE ACUERDO A TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN Y ENSAYOS A REALIZAR REQUERIDOS POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO ESTRUCTURAL CERRADO 4"x2", 15 MM , INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO DE TERMINADO, DE ACUERDO A TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN Y ENSAYOS A REALIZAR REQUERIDOS POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUMINSITRO Y FIGURADO A TODO COSTO ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM2 (60000PSI), INCLUYE AMARRES EN ALAMBRE DULCE | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **MAMPOSTERÍA** | MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN E= 0,12 M (DIVISORIO BODEGAS). INCLUYE TRANSPORTE DESDE LA PLANTA HASTA LA OBRA, MORTERO DE PEGA Y LOS MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE JUNTAS INCLUIDAS ENTRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES. SE EXIGIRÁ CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LA NSR 10 – TÍTULO D 3.8 – EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DE MAMPOSTERÍA  | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO** | DINTEL EN CONCRETO a<=15 h<=35cm f'c=3000Psi, CON REFUERZO DE ACERO Y SISTEMA DE ANCLAJE ACABADO PAÑETADO Y PINTADO, FORMALETA EN AGLOMERADO, CON BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE MONTAJE DONDE CORRESPONDA. EMPOTRAMIENTO DE 0,15 MTS A CADA LADO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED GENERAL DE AGUA FRIA PVC PRESION DE PRIMERA CALIDAD CON ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL PARA SOLDAR. COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, SOLDADURAS, ANCLAJES, VÁLVULAS, ETC., NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUA FRÍA DESDE LA SALIDA HASTA LA LLEGADA A LOS REGISTROS DE UTILIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS UNIDADES SANITARIAS DE AGUA POTABLE. INCLUYE TAMBIÉN ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA 1/2". COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, ETC., NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA DESDE CODO A NIVEL DE PISO HASTA LA TEE DE DERIVACIÓN DE CADA APARATO. SE INCLUYEN LOS PUNTOS DE AGUA FRÍA POTABLE Y AGUAS LLUVIAS EN APARATOS SANITARIOS. INCLUYE TAMBIÉN LAS TAPAS PARA PROTECCIÓN DE LAS BOCAS, ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS.  | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| PUNTO DESAGUE SANITARIO 4" | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| PUNTO DESAGUE SANITARIO 3" | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| RED SANITARIA PVC-S 4", INCLUYE MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, ETC., NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES. INCLUYE ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS,EXCAVACIONES, RELLENOS, RESANES Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **INSTALACION ELECTRICA** | ACOMETIDA AEREA TRIFÁSICA MAXIMO 30 MT, INCLUYE DUCTOS, CODUCTORES, EQUIPO PARA MEDIDA TRIFÁSICO EN CAJA METALICA HOMOLOGADA INCRUSTADA EN MURO. COMPRENDE LA MANO DE OBRA, TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, ETC., NECESARIOS INCLUYE ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS, MANIOBRA ELECTRICA Y PAGOS DE MATRICULA Y DERECHOS DE CONEXIÓN AL OPERADOR DE RED ELECTRICA DE LA ZONA. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON ARMARIO HOMOLOGADO, BARRAJE DE 225A, NEUTRO, BARRA DE TIERRA, PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS (AUTOMATICOS) Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYE ENSAYOS Y PRUEBAS NECESARIOS, MANIOBRA ELECTRICA  | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SALIDA TOMA MONOFÁSICA DOBLE COMPLETA CON POLO A TIERRA INCLUYE APARATO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SALIDA LAMPARA INCLUYE APARATO, COMPLETA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUMINISTRO, ENSAMBLADO, INSTALACIÓN Y ALAMBRADO DE LAMPARAS FLUORESCENTES DE 2 x 96 w PARA USO INTERIOR, CON BALASTO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 120-277V. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUMINISTRO, ENSAMBLADO, INSTALACIÓN Y ALAMBRADO DE LAMPARA PARED BLANCA (BAÑO). INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUMINISTRO, ENSAMBLADO, INSTALACIÓN Y ALAMBRADO DE APLIQUE DE PARED, TIPO TORTUGA ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO A PRUEBA DE HUMEDAD DE 50 W 120 V. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **PAÑETES Y REVOQUES** | PAÑETE LISO MURO INTERIOR 1:4 E=1,5 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| PAÑETE LISO MURO EXTERIOR 1:4 E=1,5 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **PISOS** | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 h=4 CM. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| INICIAR UNA VEZ ESTÉN COMPLETAS LAS DUCTERÍAS ELÉCTRICAS O DE SUMINISTRO SOBRE LA LOSA Y TERMINADO Y DETALLADO EL PAÑETE SOBRE MUROS PERIMETRALES.  | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO 30 X 30 ALFA O SIMILAR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **CUBIERTA** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA FIBROCEMENTO No. 4, INCLUYE AMARRES Y GANCHO FIJACIÓN DE 55 MM. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO FIJA. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS INCLUYE SOPORTES. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PLÁSTICA DE AGUAS LLUVIAS 4". INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE LÁMINA ALUMINIO 7MM X 0.20 MTS, SOBRE CUBIERTA, INCRUSTADO EN MURO 4 CMS, INCLUYE: REGATA SOBRE MURO, RESANE DE MURO, PINTURA ANTICORROSIVA.  | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **CIELOS RASOS** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C.F.LAMINA BOARD 1214x605x4MM PERFILERIA ALUMINIO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **CARPINTERÍA METÁLICA** | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PUERTA EN LÁMINA ENTAMBORADA CAL 16 INC. B= HASTA 1,0M ALTURA HASTA 2,20M ,PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO.INCLUYE PISAVIDRIOS, MANIJAS Y CERRADURA YALE DE TRES VUELTAS, ALFAJÍA, PERFILES, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE VENTANA FIJA EN LÁMINA CR CAL. 18. INCLUYE PISAVIDRIOS, MANIJAS, ALFAJÍA, PERFILES, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE VIDRIO CRISTAL LAMINADO INCOLORO 4mm., REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE 1/2 INCLUYE TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE  | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE 1/2 INCLUYE TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE . INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **ENCHAPES** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR. INCLUYE WIN ESQUINERO EN ALUMINIO, REMATE DE BORDE EN ÁNGULO DE ALUMINIO Y EMBOQUILLE. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FABRICA. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUAPLUS II CON PEDESTAL BLANCO.INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE GRIFO MEZCLA.LAVAM 4" L PRISMA-GALAX(M)", MONTAJE COMPLETO Y CONEXIÓN. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCRUSTACIÓN CERÁMICA, DE TRES (JABONERA, PERCHA SIMPLE, PORTA ROLLO), PIEZAS, COLOR BLANCO. INCLUYE PEGADO Y EMBOQUILLE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **PINTURA** | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE ESTUCO Y APLICACIÓN DE VINILO TIPO I PARA MUROS, 3 MANOS. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| APLICACIÓN DE PINTURA, 100 % ACRÍLICAS TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, 3 MANOS, CON CARACTERÍSTICAS HIDRO-REPELENTES. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **VIDRIOS Y ESPEJOS** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS DE 4 MM. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |

* + **OTRAS CONDICIONES Y REQUISITOS CONEXOS**

| **Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización:** | **Sus respuestas** |
| --- | --- |
| ***Sí se cumplirá*** | ***No se cumplirá*** | ***Si la respuesta es no, sírvase hacer una contrapropuesta*** |
| Tiempo de entrega estimado 4 MESES. |  |  |  |
| Pleno cumplimiento del anexo 1. |  |  |  |
| Pleno cumplimiento de las condiciones especiales.  |  |  |  |
| Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización. |  |  |  |

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

* 1. **EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA FIRMA**[[3]](#footnote-3)

|  |
| --- |
| ***INDÍQUESE EL TÍTULO DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de la empresa u organización licitantes:** |  |
| **País de registro:**  |  |
| **Nombre de la persona de contacto para esta Oferta:** |  |
| **Dirección:** |  |
| **Teléfono / Fax:** |  |
| **Correo electrónico:** |  |

|  |
| --- |
| **EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN** |
| *En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para la realización de este encargo.* * 1. Breve descripción del Licitante como entidad: Proporcionen una breve descripción de la empresa u organización que presenta la Oferta, sus mandatos legales y actividades de negocios autorizadas, el año y el país de constitución, los tipos de actividades llevadas a cabo, el presupuesto anual aproximado, etc. Incluyan referencias a su buena reputación o cualquier antecedente de litigios / arbitrajes en que haya estado implicada la empresa u organización y que pudiera afectar negativamente o tener repercusión en la ejecución de los servicios, con indicación de la situación o el resultado de este litigio / arbitraje.
	2. : Proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), describa la capacidad financiera (liquidez, líneas de créditos standby, etc) del licitante para contratar. . Incluyan cualquier indicación de la calificación de crédito, calificación de la industria, etc.
	3. Trayectoria y experiencias: Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia empresarial en los últimos cinco (5) años, que tenga relación o sea relevante para las exigencias del presente Contrato.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | **Cliente** | **Valor del contrato** | **Periodo de actividad** | **Tipos de actividades realizadas** | **Situación o fecha de terminación** | **Referencias de contacto (nombre, teléfono, correo electrónico)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |

* + 1. **CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DE LA FIRMA**
	1. **Hoja de Vida y Carta de Compromiso del personal profesional propuesto**

 ***[diligenciar una hoja de vida por cada profesional solicitado, debe venir plenamente soportado mediante certificaciones]***

|  |
| --- |
| Cargo propuesto:  |
| Nombre de la firma:  |
| Nombre del profesional propuesto:  |
| Profesión: Tarjeta Profesional :  |
| Fecha de nacimiento:  |
| Años de trabajo en la firma/entidad:  |
| Nacionalidad:  |

**Calificaciones principales:**

[*Indicar en aproximadamente media página la experiencia y la capacitación del profesional propuesto que sea más pertinente para las tareas del trabajo. Describir el nivel de responsabilidad del funcionario en trabajos anteriores pertinentes, indicando fechas y lugares.*]

**Formación Académica:**

*Indique la formación universitaria y otros estudios especializados realizados (anexar títulos obtenidos)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIO** | **PAÍS** | **TITULO OBTENIDO** | **FECHA DE GRADO (día, mes, año)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Experiencia laboral:**

*Indique la* ***experiencia específica obtenida****, según los requerimientos de la SDC.*

| **EMPRESA** | **CARGO****DESEMPEÑADO** | **FUNCIONES DESEMPEÑADAS** | **FECHAS (\*)** | **TIEMPO DE DEDICACIÓN (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESDE**Día /mes / año | **HASTA**día/mes/año |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\* No se aceptan traslapos

Para validar la experiencia la específica, adjuntar las certificaciones laborales emitidas por las empresas empleadoras, en las cuales se debe indicar:

* Empresa
* Cargo desempeñado
* Funciones desempeñadas
* Fechas de iniciación y terminación

**Carta de Compromiso:**

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y me comprometo a prestar mis servicios profesionales en caso que se adjudique el Contrato a la firma o establecimiento de comercio [**indicar el nombre de la firma o establecimiento de comercio]**

El periodo de mis servicios se estima en \_\_\_\_\_\_\_\_\_ meses.

No. del documento de identificación\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre completo del profesional propuesto: **indicar el nombre del profesional**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del profesional]

\* Anexar fotocopia del documento de identificación, anexar fotocopia de la tarjeta profesional (cuando aplique)

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente

* + 1. **CERTIFICACIONES DE ESTUDIOS REALIZADOS Y LABORALES**
	1. **PROGRAMACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES, POR TIEMPO Y DE ACUERDO CON LOS CAPÍTULOS E ÍTEMS**
1. *Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Propuesta.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberáseñalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato podrán ser rechazadas.* [↑](#footnote-ref-3)