**Anexo 1**

**Especificaciones técnicas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Artículos a suministrar\*** | **Cant** | **Descripción/especificación de los bienes solicitados** | **Descripción/especificación de los bienes ofertados** |
| **Guadañadora** | **154** | Cilindrada: La cilindrada mínima requerida es 40 cc.  Potencia: Mínimo 2,2 CV DIN  Equipo de corte: Cuchilla de 2 aspas, orificio de 1  Opcional: Trimcut - cuchilla sierra  Peso: entre 6 y 7 kg.  Nota: El peso de la maquina sin los implementos de corte es de 6,3 kilogramos. Se puede amplía el peso hasta 7,6 kilogramos, siempre y cuando no se modifiquen los valores de potencia y cilindraje.  Incluye: Arnés, galón para preparar mezcla, manual de manejo, autocut y gafas protectoras. | [indicar características técnicas ofrecidas y garantizadas - no se aceptarán articulos con especificaciones menores a las mínimas solicitadas] –Si es aplicable anexar catálogos |
| **Motosierra** | **34** | |  | | --- | | Cilindrada: Mínimo 45,4 | | Potencia: Mínimo 3,1 HP | | Peso: 4,6 Kg a 9 Kg | | Espada: 18" | | Volumen Depósito Combustible: Entre 0,47 litro a 0,56 cc | | Volumen Depósito Aceite Cadena: Mínimo 0,2 lt  Paso Cadena: Mínimo 0,325"  Uso: Semiprofesional Agrícola. | | [indicar características técnicas ofrecidas y garantizadas - no se aceptarán articulos con especificaciones menores a las mínimas solicitadas] –Si es aplicable anexar catálogos |
| **Bomba de aspersion de espalda** | **231** | Capacidad: Mínimo 20 litros  Boquilla de cono hueco.  Porta boquilla universal.  Lanza rígida de latón.  Llave de paso con filtro en malla de acero inoxidable. Palanca intercambiable para operar a ambos lados de la máquina.  Correas acolchadas y ajustables para mayor comodidad.  Chasis anatómico plástico con agarraderas o metálico con tratamiento especial anticorrosión.  Tapa con selle hermético y diafragma de ventilación. Boca amplia para un llenado fácil y seguro.  Tanque fabricado en polietileno de alta densidad con mirilla indicadora de nivel, resistente al impacto y protegido contra luz ultravioleta.  Manguera en caucho reforzado probada a 200 PSI.  Bomba tipo pistón con sistema de válvulas completo, con anillo flotante y sistema de émbolo auto lubricado. | [indicar características técnicas ofrecidas y garantizadas - no se aceptarán articulos con especificaciones menores a las mínimas solicitadas] –Si es aplicable anexar catálogos |

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. *[indicar fecha de firma de la oferta]*

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indicar]

**Anexo 2**

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES**

**POR PARTE DE LOS PROVEEDORES[[1]](#footnote-1)**

***(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas***

***con el membrete oficial del suministrador[[2]](#footnote-2))***

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia indicar:

**CUADRO Nº 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artículo nº** | **Descripción de los bienes** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Precio unitario**  **COP$** | **Precio total**  **COP$** |
| 1 | Adquisición de **Guadañadoras** | 154 | UNIDAD |  |  |
|  | **Detallar todos los costos adicionales al** **valor de las Guadañadoras - discriminando** **todos los rubros.** |  |  |  |  |
| 2 | Adquisición de **Motosierras.** | 34 | UNIDAD |  |  |
|  | **Detallar todos los costos adicionales al** **valor de las Motosierras - discriminando** **todos los rubros.** |  |  |  |  |
| 3 | Adquisición de **Bombas aspersoras de espalda.** | 231 | UNIDAD |  |  |
|  | **Detallar todos los costos adicionales al** **valor de las Bombas aspersoras de espalda - discriminando** **todos los rubros.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Precio total de los bienes** | | | |  |
|  | Añadir: Costo del transporte a destino final | | | |  |
|  | Añadir: Costo del seguro hasta destino final | | | |  |
|  | Añadir: Otros costos (especifíquense) | | | |  |
|  | IVA (INDICAR \_\_%) | | | |  |
|  | **Cotización final y completa** | | | |  |

**CUADRO Nº 2: Costos operacionales estimados (si procede)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lista de consumibles** *(incluyendo las piezas móviles, si procede)* | **Consumo estimado en promedio** | **Unidad de medida** | **Precio unitario** | **Precio total por artículo** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**CUADRO Nº 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización:** | **Sus respuestas** | | |
| ***Sí Se cumplirá*** | ***No Se cumplirá*** | ***Si la respuesta es no, sírvase hacer una contrapropuesta*** |
| Tiempo de entrega estimado 30 días |  |  |  |
| Sitio de Entrega: Bodega Oficina Coagropacifico Sector Bucanero Calle Del Comercio –Casco Urbano Municipio De Tumaco. |  |  |  |
| Garantía y requisitos de posventa |  |  |  |
| 1. Deben corresponder las fichas técnicas originales del fabricante o del ensamblador |  |  |  |
| 1. El oferente deberá ofrecer una garantía mínima de 1 año por defectos de fábrica y/o funcionamiento |  |  |  |
| Validez de la cotización 90 días |  |  |  |
| Todas las provisiones de los Términos y Condiciones Generales del PNUD |  |  |  |

Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. *[indicar fecha de firma de la oferta]*

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indicar]

1. *Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Propuesta.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberáseñalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.* [↑](#footnote-ref-2)