# ANEXO A – FORMULARIO DE OFERTA

# 2021- 0280-G

**Fecha límite para presentar ofertas: 15:00 horas del 25 de enero de 2022**

**Hora/fecha de apertura de las ofertas: 15:30 horas del 25 de enero de 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del licitador:** |  |
| **Cargo:** |  |
| **Departamento/Oficina/Dirección:** |  |
| **Número de teléfono:** |  |
| **Dirección de correo electrónico:** |  |
| **Importe de la fianza:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Oferta Minima**  **(COP)** | **Oferta por vehículo en COP** |
| Una (1) embarcación de 18 pies con cubierta, fabricada en fibra de vidrio y con las siguientes características  - Cubierta de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)  - Motor FT50CET-64J-L-1010687D con arranque eléctrico, mandos manuales y hélice de acero.  - Dirección hidráulica y accesorios de manejo.  - Kit de caja de baterías 85-105ah de plástico, parabrisas y capota completa.  - Juego de cuatro (4) bastidores de poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP).  - FRP en el pozo.  - Parabrisas para cubierta de vidrio templado.  - 3/8 "perno de ojo en acero.  - Protector de espejo en FRP.  - Placa del espejo de popa en aluminio.  - Bomba de achique de 1" con tapón de palanca 1100GPH (03-1153)  - Fuelle de 3".  - Rango de eslora de 5.5m a 6.0m.  - Gama de vigas de 1,58m a 1,6m Gama de profundidades de 0,67m a 0,71m.  - Carga útil de 700 kg a 1.800 kg.  - Peso de 330 kg.  - Sistema eléctrico básico | $13.000.000 |  |

# Tome nota:

# La embarcación será "TAL CUAL, DONDE ESTÁ" y sin recurso ni garantías de ningún tipo.

# FIRMA DEL LICITADOR/REPRESENTANTE AUTORIZADO

# Fecha 2022

# NOTA: ASEGÚRESE DE QUE SU NOMBRE, LA DIRECCIÓN DE SU OFICINA, EL NÚMERO DE LICITACIÓN, LA FECHA Y LA HORA DE APERTURA DE LA OFERTA ESTÉN IMPRESOS EN EL EXTERIOR DEL SOBRE CERRADO QUE CONTIENE SU OFERTA